# Modificar la ruta

Las rutas se utilizan para asignar el grupo de enlaces correcto a las llamadas salientes, y por tanto para especificar la conexión a enlace.

Una ruta utiliza la asignación de grupos de enlace para determinar que interfaz de red debe usarse para encaminar una llamada saliente.

Table 1. Parámetros de la ruta
Parámetro | Explicación
Ruta | Número de referencia de la ruta.
Número de llamada / Nombre | Número de llamada y nombre de la ruta.
N° máximo de llamadas salientes | Restringe el número de llamadas que salen a la vez. Cuando se alcanza el tiempo límite establecido no se encaminan más llamadas a través de esta ruta. Esto se le señala al comunicante por medio del tono de congestión. De esta manera se garantiza que queden líneas libres para las llamadas entrantes o salientes. Si uno de los destinos de llamada definidos está ocupado, el llamante obtiene el tono de ocupado.
Canales B totales | Muestra el número total de canales B disponibles.
Enviar código de acceso | Aquí es posible introducir un prefijo que será agregado al número de llamada marcado.
Retardo de envío | Aquí es posible especificar cuantos dígitos debe marcar directamente el llamante para que se establezca la llamada. Aplicaciones: El destino llamado no soporta la recepción solapada y sólo puede evaluar números de llamada completos. Los recursos de línea no son suficientes y el tiempo de toma debe restringirse al mínimo.
Restricción de dígitos externa | La restricción de dígitos externa asignada al usuario llamante se activa evitando de esta manera que el usuario establezca una conexión cuando marca dígitos no autorizados. Los dígitos del número de llamada externo marcado no se verifican.
Identificador de plan de numeración (NPI) | Marca E.164 si las llamadas salientes se deben encaminar a la red pública a través de esta ruta.
Intervalo de impulsos de tarificación virtual | Le permite configurar un contador de tarificación virtual introduciendo el intervalo de pulsaciones para circuitos de enlace que no ofrecen información de tarificación (por ejemplo SIP). En el parámetro predeterminado (“0”), no se establecen tarificaciones virtuales.
Asignación del grupo de enlaces | Aquí es posible especificar que grupos de enlace se deben utilizar para encaminar las llamadas desde esta ruta a la red. Se pueden introducir varios grupos de enlace. La ruta intenta enviar una llamada a través del primer grupo de enlace disponible.

Parent topic: Encaminamiento de llamadas salientes
↑