# Modificar números SDE

Le permite modificar los números SDE para conexiones RDSI o SIP y asociarlos a los elementos de distribución de llamadas.

Table 1. Ajustes
Parámetro | Explicación
Plan SDE | Le permite seleccionar el plan SDE para el que desea crear un nuevo número SDE.
Número de marcación | Introduzca aquí el número SDE que desea crear.
Destino del encaminamiento de llamadas | Un elemento de distribución de llamadas EDL se define como destino estándar para un SDE Si tiene en servicio un servidor de fax en la tarjeta de aplicaciones de una CPU2, debe configurar Destino del encaminamiento = FAX para los números de fax. Note: El parámetro de destino de enrutamiento es visible solo para un Mitel 470 equipado con una tarjeta de aplicación CPU2.
Elemento de distribución de llamadas | Seleccione aquí el número de referencia del elemento de distribución de llamadas que se debe crear con el número SDE. El primer elemento de distribución de llamadas disponible se utiliza como parámetro predeterminado.
Asignación dinámica de SDEs (hospitality) | Este número DDI se puede utilizar en el negocio de la hostelería para la asignación dinámica de DDI ( = nm). Requirement: Se debe definir el destino DDI después del check-out ( = nm). Note: El destino de la llamada para la posición del interruptor 1 se establece automáticamente en Usuario ( = nm). Este número SDE no está disponible para la asignación dinámica de SDEs.

## Planes de marcación directa

En un plan SDE, usted introduce todos los números SDE que ha configurado o contratado con el proveedor. Si accede a la red a través de más de un proveedor (por ejemplo, un proveedor RTC o un proveedor SIP), configure un plan SDE por separado para cada proveedor.

## Número de marcación

La marcación directa se utiliza para llegar hasta los usuarios internos directamente desde la red pública. La llamada entrante está vinculada a uno o varios destinos internos en base a la parte de marcación directa del número de llamada.

Dentro de un plan de marcación directa, crear los rangos de números de acuerdo con el operador de red pública; estos rangos de números concuerdan con las partes de marcación directa previstas de los números de llamada. En un plan de marcación directa de tres dígitos, por ejemplo, se crean las series de números 300…399 y 500…549.

Table 2. Ejemplo de número de marcación directa
SDE | Número de llamada
Número principal de la conexión de enlace | +41 32 624 1300
Número de teléfono del usuario | +41 32 624 1344
Porción del número de marcación directa | 44
Entradas de números de marcación directa sin formato específico (Desconocido) | 44, 1344, 6241344, 0326241344 (ejemplos)
Entrada de número de marcación directa en formato nacional (Nacional) | 326241344
Entrada de número de marcación directa en formato internacional (Internacional) | 41326241344

Utilice Nacional o Internacional y los números de marcación correspondientes si ha activado el Acuerdo especial (CLIP no filtrado) con su proveedor de red.

notes:

- El número CLIP saliente y el formato CLIP saliente en la ( = bg) configuración del grupo de líneas troncales debe coincidir con el número de marcación y el formato del número de marcación.
- El CLIP especificado manualmente en la ( = 0b) configuración del usuario debe coincidir con el número de marcación si se utiliza el formato CLIP desconocido.
- Si ingresó el número CLIP manualmente en ls ( = 0b) configuración de usuario y utiliza el formato CLIP desconocido, el número CLIP introducido debe coincidir con el número de marcación.

## Elemento de distribución de llamadas

Los elementos de distribución de llamadas son los responsables del encaminamiento de llamadas a uno o varios destinos. Cuando crea un número SDE, se crea y asocia automáticamente un nuevo elemento de distribución de llamadas.

Es posible modificar la asignación automática. Puede asociar varios números SDE al mismo elemento de distribución de llamadas. Al final de la configuración SDE, es posible borrar todos los elementos de distribución de llamadas que no están asignados.

Los elementos de distribución de llamadas no están disponibles en modo estándar. Se crean, asocian y configuran automáticamente en segundo plano. Esta es la razón por la que se especifican los destinos internos al configurar la SDE.

Note:

En EE. UU./Canadá, las siglas DID (selección directa entrante) se utiliza en lugar de DDI (selección directa a extensiones)

Parent topic: Encaminamiento de llamadas entrantes
↑