# Visión general de licencias

A continuación se muestran todas las licencias disponibles agrupadas y sus prestaciones más importantes.

Table 1. Software
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Lanzamiento de software | Permite funcionar con una versión de software en particular | Prestaciones restringidas * | Sin restricción | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
* 4 horas después de la carga del nuevo software, el servidor de comunicaciones pasará a un modo de funcionamiento limitado.

Table 2. Usuarios
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Usuario (no aplicable para Mitel 415/430 | Permite el trabajo del usuario en el servidor de comunicación | Bloqueado | 1, 20, 50 ó 100 usuarios adicionales por licencia. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Usuario de IP | Paquete de licencias: 1 usuario adicional 8 licencias telefónicas (cualquier tipo excepto Mitel One / MOMA / MOWA) 8 teléfonos por usuario Licencia de video para todos los teléfonos | 0 | 1 usuario adicional por licencia. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Entrada Usuario UCC | Paquete de licencias: 1 usuario adicional 8 licencias de teléfono (cualquiera) 8 teléfonos por usuario Licencia de vídeo para todos los teléfonos licenciados. Función de MiCollab UCC Entrada | 0 | 1 usuario adicional por licencia. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Usuario UCC estándar | Paquete de licencias: 1 usuario adicional 8 licencias de teléfono (cualquiera) 8 teléfonos por usuario Licencia de vídeo para todos los teléfonos licenciados. Función de MiCollab UCC Estándar | 0 | 1 usuario adicional por licencia. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Usuario UCC Premium | Paquete de licencias: 1 usuario adicional 8 licencias de teléfono (cualquiera) 8 teléfonos por usuario Licencia de vídeo para todos los teléfonos licenciados. Función de MiCollab UCC Premium | 0 | 1 usuario adicional por licencia. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |

Table 3. Terminales
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Softphones MiVoice 2380 IP | Número de softphones IP MiVoice 2380 registrados | 0 | por licencia 1 teléfono IP sobre PC adicional | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Teléfonos MiVoice 5300 IP | Número de teléfonos de sistema IP registrados, MiVoice 5360 IP, MiVoice 5361 IP, MiVoice5370 IP and MiVoice 5380 | 0 | 1, 20 o 50 teléfonos IP de sistema adicionales por licencia * Las licencias también se pueden utilizar si faltan las licencias de los terminales SIP de Mitel. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Terminales Mitel SIP | Número de teléfonos registrados de la serie Mitel 6000 SIP | 0 | 1, 20 o 50 teléfonos Mitel SIP adicionales por licencia | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Opciones de video de Mitel 8000i | Uso de la funcionalidad de video de un teléfono SIP de Mitel | 0 | Licencia adicional para Terminales SIP de Mitel. 1, 20 o 50 teléfonos Mitel SIP adicionales con funcionalidad de video por licencia. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Teléfonos Mitel Dialog 4200 (no aplicable para Mitel 415/430) | Número de teléfonos digitales registrados Dialog 4220, Dialog 4222 y Dialog 4223 en el servidor de comunicaciones Mitel 470 | 0 | Por licencia un teléfono adicional | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Extensiones MMC | Número de teléfonos móviles que se pueden registrar con Mitel Mobile Client para operar con Mitel Mobile Client Controller (MMCC) | 0 | por licencia 1 teléfono móvil adicional (con Mitel Mobile Client) | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Dual Homing | Número de teléfonos SIP Mitel 6000 registrados en un servidor de comunicaciones de respaldo | 0 | 1, 20 o 50 teléfonos adicionales por licencia | Siempre en el servidor de comunicaciones de respaldo |  |
Extensiones de teléfono móvil o externo | Número de teléfonos móviles que se pueden registrar (sin Mitel Mobile Client) | 0 | por licencia 1 teléfono móvil adicional (sin Mitel Mobile Client) | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Terminales SIP | Número de terminales SIP estándar registrados | 0 | un teléfono SIP estándar adicional por cada licencia | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Terminales de Vídeo | Uso de la funcionalidad de vídeo de un terminal SIP estándar | 0 | Licencia adicional para Terminales SIP. 1 terminal SIP estándar adicional con funcionalidad de vídeo por licencia. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |

Table 4. BluStar
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Softphones BluStar | Número de softphones BluStar registrados | 0 | 1, 20 o 50 softphones BluStar adicionales | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Opciones de video de BluStar Softphone | Uso de la funcionalidad de video de un BluStar softphone | 0 | Licencia adicional para BluStar softphone. 1, 20 o 50 BluStar softphones adicionales con funcionalidad de video por licencia. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |

Table 5. Servicios de audio
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Puente de conferencia (conferencia de acceso telefónico local) | Uso del puente de conferencias | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Número en cola | Uso de la función 'cola con anuncio ' | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Operadora Automática | Uso de la función Operadora Automática | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Buzón de voz de empresa | Compresión de voz, capacidad ampliada de memoria de voz y notificación por e-mail cuando se reciben nuevos mensajes de voz, desvío de mensajes de voz, grabación de llamadas. | no disponible | Activada (incluye 2 canales de audio para mensajería vocal, operadora automática o grabación de llamadas) | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Grabación de audio& Canales de reproducción | Canales de voz para grabación o reproducción de datos de audio. | no disponible | por licencia 1 canal de audio adicional para mensajería vocal, operadora automática o grabación de llamadas | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |

Table 6. Prestaciones
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Módem Analógico | Uso de la funcionalidad del módem en un Mitel 415/430. | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
VoIP seguro | Conexiones VoIP encriptadas utilizando SRTP y TLS. | Transmisión no encriptada | Transmisión encriptada | por nodo |  |
Intrusión de llamada silenciosa | Uso de la función Intrusión de llamada silenciosa. | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |

Table 7. Recursos
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Licencia básica de Mitel SMBC (Solo Mitel SMBC) | Permite el funcionamiento de Mitel SMBC con 10 usuarios. No se necesitan licencias adicionales para configurar un AIN. | Restringida | Sin restricciones con hasta 10 usuarios (también en un AIN). | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Licencia base Mitel 470 (Solo Mitel 470) | Permite el funcionamiento de Mitel 470 con 20 usuarios. No se necesitan licencias adicionales para configurar un AIN. | Restringida | Sin restricciones con hasta 20 usuarios (también en un AIN). | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Licencia base de Aplicación Virtual (Solo Virtual Appliance) | Permite el funcionamiento de la Aplicación Virtual. No se necesitan licencias adicionales para configurar un AIN. | Restringida | Sin restricciones (también en AIN). | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Canales VoIP para conmutador de medios estándar* | Funcionalidad VoIP | 0 / 2** | Por licencia un canal VoIP adicional | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
*Si el Virtual Appliance se utiliza como maestro, los canales de VoIP del nodo maestro están disponibles sin una licencia del Mitel Media Server integrado. No obstante, deberá adquirir licencias para los canales VoIP del satélite. **Si el modo VoIP está configurado en G.711, se pueden usar dos canales VoIP G.711 por sistema sin una licencia.

Table 8. Red
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Opción Lync para canales de acceso SIP (Solo Mitel 470) | Permite utilizar un canal de acceso SIP con opciones y prestaciones específicas de Lync. | 0 | Licencia adicional para Canales de acceso SIP. Un canal adicional por licencia con opciones y prestaciones específicas de Lync. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Canales B en Tarjetas PRI | Canales B que pueden utilizarse simultáneamente en la tarjeta de interfaz PRI. | 10 | Por licencia un canal B adicional | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Canales de acceso SIP | Canales utilizables de forma simultánea hacia un proveedor SIP | 0 | Por licencia un enlace SIP adicional | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |

Table 9. Red privada
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Canales de red QSIG* | Canales QSIG | 0 | por licencia 4 o n canales QSIG (n limitado por la capacidad del sistema) | por nodo |  |
*Para el Virtual Appliance, esta licencia solo es relevante para la red QSIG de un satélite AIN.
Base Mitel AIN Mitel 430 solamente | Operación de una AIN | bloqueado | AIN con maestro y un satélite | Sólo en el Maestro |  |
Satélites Mitel AIN Mitel 430 solamente | Satélite adicional en un AIN | 0 | Licencia adicional para Base Mitel AIN. 1 satélite adicional por licencia | Sólo en el Maestro |  |

Table 10. Aplicaciones
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Advanced Messaging | Protocolo SMPP para integrar un servidor SMS y registrar teléfonos inalámbricos 9d. (Incluye licencia SMPP) | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
CTI Primera Parte vía LAN | Esta licencia para clientes CTI First Party básica, habilita las funciones CTI básicas a través de la interfaz Ethernet | 0 | Permitido para un determinado número de usuarios. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Marcadores | Número de aplicaciones Mitel Dialer vinculadas al usuario y activas simultáneamente. | 0 | 1, 20 o 50 instancias adicionales por licencia | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Base de fax CPU2 (Solo Mitel 470) | Envíe, reciba mensajes de fax y configure usuarios con buzones de fax. | 0 | 2 licencias de canales de fax CPU2 y 10 licencias de clientes de fax CPU2. | En AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Canales de fax CPU2 (Solo Mitel 470) | Canal multimedia fax adicional. | 0 | 1 un canal multimedia fax adicional por cada licencia (máx. 8) | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Clientes de fax CPU2 (Solo Mitel 470) | Usuarios adicionales con buzones de fax. | 0 | 1, 20 o 50 buzones de voz de fax adicionales por licencia | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Gerente de Alojamiento | Uso de Hospitality Manager | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Interfaz PMS de Hospitalidad | Utilización de la interfaz PMS y por tanto del protocolo FIAS. | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Habitaciones PMS Hospitalidad | Número de habitaciones que utilizan la interfaz PMS. | 0 | 1, 20, 50 o 100 habitaciones por licencia | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Paquete básico Mitel OpenCount | Licencia básica: Requisito previo para todas las demás licencias de OpenCount. Permite la conexión a MiVoice Office 400 y el uso de funciones básicas. | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Paquete de sucursales de Mitel OpenCount Healthcare | Licencia adicional: Ofrece funciones adicionales para centros de atención y centros para la tercera edad. | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Paquete de sucursales de autoridades públicas de Mitel OpenCount | Licencia adicional: Ofrece funciones adicionales para municipios, comunidades y ministerios. | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Actualización funcional de Mitel OpenCount a Comfort | Licencia adicional: Ofrece funciones adicionales como el PIN para telefonía. | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Actualización funcional de Mitel OpenCount a Premium | Licencia adicional: Ofrece funciones adicionales como informes intermedios, facturación, etc. | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Usuarios de Mitel OpenCount | Licencia adicional: Permite monitorear un número definido de usuarios a través de OpenCount. | 0 | 1, 20 o 50 usuarios adicionales por licencia | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |

Table 11. Interfaces
Licencia | Atributos relacionados con las licencias | Sin licencia | Con licencia | Licencias para conexión en red | Licencia offline | Licencia de prueba
Interfaz ATAS | Uso de la interfaz ATAS | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Interfaz ATASpro | Uso de la interfaz ATASpro | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Licencia BSS | Derecho a conectar un servidor BluStar | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Interfaz BSS-Lync | Derecho a utilizar la interfaz BluStar Lync | no disponible | activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Sesiones CSTA | Número de terminales supervisados a través del protocolo CSTA. | 0 | 1, 20, 50 o 100 sesiones CSTA por licencia | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Presencia de sincronización a través de SIMPLE y MSRP | Número de usuarios que pueden utilizar uno (o ambos) protocolos para las aplicaciones de terceros. | 0 | 1, 20 o 50 usuarios adicionales por licencia que pueden utilizar ambos protocolos. | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |
Interfaz OAI | Uso de la interfaz de aplicación abierta | Bloqueado | Activado | En el AIN, solo en el Maestro; de lo contrario, por nodo. |  |

Parent topic: Configuración del sistema
↑