# Áreas de ubicación DECT

Aquí se pueden definir hasta 4 áreas de radio (áreas de ubicación) para sistemas DECT más grandes.

Las áreas de localización se utilizan para subdividir el área de cobertura en hasta cuatro áreas operativas. Durante una llamada entrante, el teléfono inalámbrico recibe la llamada de forma simultánea desde el sistema a través de todas las unidades de radio de un área de localización. El sistema conoce el área de localización en la que está situado el teléfono inalámbrico y sólo necesita enviar mensajes al inalámbrico dentro de ese área de localización. La partición en áreas de localización ayuda a reducir la carga del sistema provocada por la señalización de llamadas entrantes.

Si tiene muchas unidades de radio (máximo 64), debe decidir si desea distribuir las unidades de radio entre cuatro o dos áreas de localización o si desea tenerlas todas juntas en la misma área de localización.

Reglas estrictas:

- Todas las unidades de radio en la misma ubicación cubren la misma área: Sólo un área de localización.

- Las unidades de radio en la misma o diferentes localizaciones que cubren diferentes áreas: Asigne a cada área de cobertura un área de localización.

Razones adicionales para distribuir unidades de radio entre varias áreas de localización:

- A partir de, aproximadamente, 80 teléfonos inalámbricos y gran número de llamadas entrantes.

- Si deben señalizarse en los teléfonos inalámbricos más de 9 llamadas entrantes en 1 segundo

- AIN con unidades de radio en diferentes nodos distribuidos entre diferentes ubicaciones.

El número de áreas de ubicación se puede configurar en la vista DECT ( =sa).

Si un teléfono inalámbrico cambia la cobertura de un área de localización a otra, se registrará automáticamente desde cero en la nueva área. Para evitar que los teléfonos inalámbricos estén constantemente registrándose en áreas de localización, asegúrese de que ha tenido en cuenta los siguientes puntos:

- Las unidades de radio de cualquier área de localización determinada deberían cubrir una zona contigua.

- Los teléfonos inalámbricos se deben utilizar principalmente dentro de una misma área de localización.

- Los teléfonos inalámbricos no deben ser utilizados de forma continuada en la zona de solapamiento de dos áreas de localización.

Parent topic: TDM-DECT
↑