# Conector de intercambio

Le permite configurar el acceso de administración al Exchange Connector de OIP.

Table 1. Parámetros del controlador de configuración de OIP Exchange
Parámetro | Descripción
Versión del Servidor Microsoft Exchange | Seleccionar aquí la versión del Servidor Microsoft Exchange a conectar.
Dirección del servidor de descargas | Nombre de DNS o dirección IP del Servidor Microsoft Exchange. Si la red contiene varios Servidores Microsoft Exchange se debe indicar la dirección IP del servidor definido en el rol de Client Access Server (CAS, o Servidor de acceso cliente).
Nombre del dominio | Dominio asignado al Servidor Microsoft Exchange, por ejemplo compañía.com.
Nombre de usuario | Usuario administrador de OIP Exchange.
Contraseña | Contraseña del administrador de OIP Exchange.
Intervalo de notificación | Intervalo durante el cual el controlador OIP Exchange verifica las modificaciones en Microsoft Exchange Server.
Nivel de registro | El nivel de registro debe establecerse en caso de que el controlador OIP Exchange funcione incorrectamente. El nivel de registro determina el número de entradas en el archivo de registro. Los archivos de protocolo se escriben en el siguiente directorio, dependiendo del sistema operativo: Windows XP: c:\Documents and Settings\All Users\Applications data\Aastra\Oip\MsxDrv\Log\ Windows Server 2008/2008 R2 y Windows 7/Vista: c:\ProgramData\Aastra\Oip\MsxDrv\Log\ La opción de carpeta Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos debe seleccionarse para mostrar los archivos de registro.
Días de almacenamiento de los datos de protocolo | Número de días tras los cuales se borrarán los archivos de protocolo más antiguos.
Tamaño máximo de archivo de protocolo | Máximo tamaño de archivo de protocolo. Tras alcanzar el tamaño, se añade un nuevo archivo de protocolo.

Ver también...

## Manual del Sistema Mitel Open Interfaces Platform:

Enlaces directos al DocFinder:

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Multimedia
↑