# Configuración de teléfono y terminal

Aquí podrá encontrar los parámetros con los que se ha definido el teléfono o el terminal en el servidor de comunicaciones. En las siguientes explicaciones relativas a parámetros, con motivo de mantener la claridad, hablaremos siempre de teléfonos aunque en algunos casos podamos estar hablando de terminales.

Table 1. Enlaces rápidos a los parámetros e instrucciones
Tipo de teléfono | Ajustes | Puesta en marcha | Código de navegación
Teléfonos Mitel SIP (Mitel SIP) | Teléfonos Mitel SIP (Mitel SIP) | Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel | =fc
Teléfonos IP del sistema (IP) | Teléfonos IP del sistema (IP) | Registro de teléfonos del sistema IP | =32
Teléfonos digitales del sistema (DSI-AD2) | Teléfonos digitales del sistema (DSI-AD2) | Poner en funcionamiento un teléfono con sistema digital | =vg
Teléfonos digitales del sistema (DASL) | Teléfonos del sistema digital (DASL) |  | =86
Teléfonos inalámbricos DECT(DECT) | Teléfonos inalámbricos DECT (DECT) | Registro de teléfonos inalámbricos DECT | =ku
MiCollab Client (MiCollab Softphone) | MiCollab Client (MiCollab Softphone) |  | =2v
Teléfonos y terminales analógicos (Analógico) | Teléfonos y terminales analógicos |  | =sr
Teléfono móvil o externo (Móvil/externo) | Teléfono móvil o externo (móvil / externo) |  | =ek
Teléfonos móviles con MMC (Mitel Mobile Client) | Teléfonos móviles con MMC (Mitel Mobile Client) |  | =2p
Teléfonos SIP y terminales SIP (SIP estándar) | Teléfonos SIP y terminales SIP (SIP estándar) | Registro de teléfonos SIP estándar | =c7
Teléfonos y terminales RDSI (Bus BRI-S) | Teléfonos y terminales ISDN (BRI S-bus) |  | =ak
Teléfonos virtuales (Virtual) | Teléfonos virtuales (Virtual) |  | =a2

## Teléfonos SIP de Mitel

Código de navegación =fc (abre la primera terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 2. Configuración de la interfaz de terminal Mitel SIP
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Tipo de teléfono inalámbrico | Muestra el tipo de teléfono inalámbrico si está registrado (el parámetro se muestra solo para el tipo de terminal Mitel SIP-DECT).
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un grupo de libre ocupación o se borra dicha asignación . Si asigna el teléfono a un grupo de asientos libres, se mueve automáticamente a la vista Terminal de asientos libres. El teléfono sólo se puede asignar a un usuario o a un grupo de libre ocupación. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Nombre de usuario de registro, contraseña de registro | Se utiliza para registrar el teléfono en el servidor de comunicaciones.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Texto de reposo | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Predeterminado: Nombre del usuario asignado, siempre que se haya definido un nombre durante la asignación. De otra forma, se introduce el número de llamada.
Texto en reposo 2 | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto adicional que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Predeterminado: Número del usuario asignado, si se ha definido un nombre para el usuario en el momento de la asignación; de otra forma, el campo quedará vacío.
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Puede ver el estado actual de bloqueo del teléfono y puede cambiarlo aquí. Libre: El teléfono no está bloqueado o parcialmente bloqueado (dependiendo del estado del parámetro cuando el teléfono está desbloqueado). Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos ( =cb), Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).
Estado cuando el teléfono está desbloqueado | Aquí puede definir si el estado de bloqueo del teléfono debería estar libre o aun parcialmente bloqueado cuando el teléfono está desbloqueado. Libre: El teléfono no está bloqueado. Teléfono parcialmente bloqueado: El menú del sistema en el teléfono se reduce y algunas teclas programables no funcionarán. Este bloqueo parcial del teléfono es útil para los teléfonos de la habitación en entornos de hospitalidad o para los teléfonos en lugares públicos. Bloquea todos los menús y configuraciones, excepto las listas de llamadas, la entrada de buzón de voz, los eventos del sistema y la guía telefónica local. Además, también se bloquean algunas teclas de función. Esto significa, que aunque las etiquetas de tecla aún se visualicen, no produce ningún efecto presionarlas.
Módulo de expansión | Dependiendo el tipo de teléfono, aquí es posible agregar o eliminar hasta tres módulos de expansión.
Tipo de recurso | Seleccione aquí el tipo de módulo de expansión TWP (el parámetro se muestra solo para el tipo de terminal Mitel SIP TWP).

Table 3. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Estado | Indica si el teléfono está registrado en el servidor de comunicaciones y por tanto está disponible.
dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
Puerto SIP | Aquí se muestra el puerto para los datos de señalización SIP.
dirección MAC | La dirección MAC es una identificación única del teléfono y es utilizada por el sistema para asignar el teléfono a un perfil de configuración almacenado.
MBG Controller | Elija un controlador MBG de la lista, si el teléfono se utiliza como teletrabajador a través de Mitel Border Gateway.

Table 4. Configuración de pantalla (solo configurable a partir de Mitel 6867 SIP y Mitel 6900 SIP)
Parámetro | Explicación
Nivel de luz de fondo activa | Defina el nivel de retroiluminación cuando el teléfono está en uso. El valor predeterminado es cinco.
Hora de retroiluminación | Después de que el teléfono cambie a inactivo, el nivel de retroiluminación debe permanecer en el nivel activo durante un tiempo determinado. La duración puede configurarse aquí. El valor parámetro predeterminado es 30 segundos.
Nivel de retroiluminación inactivo para el día | El nivel de retroiluminación para el día puede configurarse aquí. El valor predeterminado es uno.
Nivel de retroilumación inactivo para la noche | El nivel de retroiluminación para la noche puede configurarse aquí. El valor predeterminado es uno.
Retroiluminación día-noche | El teléfono tiene diferentes configuraciones de retroiluminación inactiva para el día y la noche.
Inicio de retroiluminación para el día | Define la hora de inicio del día (sólo para la configuración de retroiluminación). El valor predeterminado es 07:00.
Inicio de retroiluminación para la noche | Define la hora de inicio de la noche (sólo para la configuración de retroiluminación). El valor predeterminado es 10:00 PM. Note: Debe haber al menos 30 minutos de diferencia entre las horas de inicio diurno y nocturno.
Hora de salvapantallas | Establece por cuánto tiempo un teléfono está inactivo antes de que se active el salvapantallas. El valor estándar es 1800 segundos (= 3 minutos).

Table 5. Acciones
Botón | Explicación
Reiniciar el teléfono | Los cambios realizados en algunos parámetros solo se aplican una vez que se reinicia el teléfono Mitel SIP.
Reinicie todos los teléfonos SIP de Mitel. | En lugar de reiniciar cada teléfono Mitel SIP individualmente, puede reiniciar todos los teléfonos Mitel SIP registrados a través de esta función.
Definir globalmente el texto en reposo | En lugar de introducir el texto en reposo de forma individual para cada teléfono, se puede utilizar esta función para definir el texto en reposo a nivel global para todos los teléfonos del sistema con pantalla. Tip: En el texto de reposo puede introducir el número de usuario o el nombre como marcador. Los marcadores de posición son< No.> y < nombre>.
Cambiar idioma del terminal | Esta función se puede utilizar para cambiar el idioma de la pantalla en todos los teléfonos del sistema con pantalla al mismo tiempo.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

Los teléfonos Mitel SIP son teléfonos independientes de la plataforma con una amplia gama de funciones. También pueden integrarse perfectamente en una de las plataformas Mitel y utilizarse como teléfono de sistema. Los teléfonos Mitel SIP en MiVoice Office 400 primero son compatibles con las funciones de MiVoice Office 400 y tienen una guía de usuario separada. Muchas de las funciones específicas del aparato son insignificantes y prácticamente no se utilizan. Lea las instrucciones de administración de Mitel SIP si desea utilizar funciones específicas del dispositivo o realizar configuraciones específicas del dispositivo. En la sección Ver también... encontrará un enlace directo.

## Teléfonos IP del sistema (IP)

Código de navegación =32 (abre el primer terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 6. Configuración de la interfaz del terminal IP
Parámetro 1 | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un grupo de libre ocupación o se borra dicha asignación . Si asigna el teléfono a un grupo de asientos libres, se mueve automáticamente a la vista Terminal de asientos libres. El teléfono sólo se puede asignar a un usuario o a un grupo de libre ocupación. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Código de registro | Se utiliza para registrar el teléfono en el servidor de comunicaciones.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Texto de reposo | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Predeterminado: Número de llamada y nombre del usuario asignado, siempre que el usuario haya sido introducido en el momento de la asignación; de lo contrario, se introduce únicamente el número de llamada
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Libre: El teléfono no está bloqueado. Parámetros de bloqueo: El menú de configuración está bloqueado. Teléfono parcialmente bloqueado: El menú de configuración está bloqueado y algunas de las entradas de menú están ocultas. Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos ( =cb), Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).
Módulo de expansión | Dependiendo el tipo de teléfono, aquí es posible agregar o eliminar hasta tres módulos de expansión.

Table 7. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Estado | Indica si el teléfono está registrado en el servidor de comunicaciones y por tanto está disponible.
dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
dirección MAC | La dirección MAC es una identificación única del teléfono y es utilizada por el sistema para asignar el teléfono a un perfil de configuración almacenado.

Table 8. Acciones
Botón | Explicación
Reiniciar el teléfono | Con este botón se puede reiniciar el teléfono.
Definir globalmente el texto en reposo | En lugar de introducir el texto en reposo de forma individual para cada teléfono, se puede utilizar esta función para definir el texto en reposo a nivel global para todos los teléfonos del sistema con pantalla. Tip: En el texto de reposo puede introducir el número de usuario o el nombre como marcador. Los marcadores de posición son< No.> y < nombre>.
Cambiar idioma del terminal | Esta función de puede utilizar para cambiar el idioma de la pantalla en todos los teléfonos del sistema con pantalla al mismo tiempo.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Teléfonos digitales del sistema (DSI-AD2)

Código de navegación = vg (abre la primera terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 9. Configuración de la interfaz del terminal DSI-AD2
Parámetro 2 | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Puerto asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un conector físico o se borra dicha asignación . El teléfono sólo se puede asignar a un único puerto. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior. Se pueden conectar hasta dos teléfonos a una interfaz DSI-AD2.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un grupo de libre ocupación o se borra dicha asignación . Si asigna el teléfono a un grupo de asientos libres, se mueve automáticamente a la vista Terminal de asientos libres. El teléfono sólo se puede asignar a un usuario o a un grupo de libre ocupación. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Texto de reposo | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Predeterminado: Número de llamada y nombre del usuario asignado, siempre que el usuario haya sido introducido en el momento de la asignación; de lo contrario, se introduce únicamente el número de llamada
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Libre: El teléfono no está bloqueado. Parámetros de bloqueo: El menú de configuración está bloqueado. Teléfono parcialmente bloqueado: El menú de configuración está bloqueado y algunas de las entradas de menú están ocultas. Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos ( =cb), Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).
Módulo de expansión | Dependiendo el tipo de teléfono, aquí es posible agregar o eliminar hasta tres módulos de expansión.

Table 10. Acciones
Botón | Explicación
Definir globalmente el texto en reposo | En lugar de introducir el texto en reposo de forma individual para cada teléfono, se puede utilizar esta función para definir el texto en reposo a nivel global para todos los teléfonos del sistema con pantalla. Tip: En el texto de reposo puede introducir el número de usuario o el nombre como marcador. Los marcadores de posición son< No.> y < nombre>.
Cambiar idioma del terminal | Esta función de puede utilizar para cambiar el idioma de la pantalla en todos los teléfonos del sistema con pantalla al mismo tiempo.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Teléfonos del sistema digital (DASL)

Código de navegación =86 (abre el primer terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 11. Configuración de la interfaz del terminal DASL
Parámetro 3 | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Puerto asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un conector físico o se borra dicha asignación . El teléfono sólo se puede asignar a un único puerto. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior. Sólo se puede conectar un teléfono por interfaz DASL
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Texto de reposo | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Predeterminado: Número de llamada y nombre del usuario asignado, siempre que el usuario haya sido introducido en el momento de la asignación; de lo contrario, se introduce únicamente el número de llamada
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Libre: El teléfono no está bloqueado. Parámetros de bloqueo: El menú de configuración está bloqueado. Teléfono parcialmente bloqueado: El menú de configuración está bloqueado y algunas de las entradas de menú están ocultas. Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos ( =cb ), Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).
Módulo de expansión | Dependiendo el tipo de teléfono, aquí es posible agregar o eliminar hasta tres módulos de expansión.

Table 12. Acciones
Botón | Explicación
Definir globalmente el texto en reposo | En lugar de introducir el texto en reposo de forma individual para cada teléfono, se puede utilizar esta función para definir el texto en reposo a nivel global para todos los teléfonos del sistema con pantalla. Tip: En el texto de reposo puede introducir el número de usuario o el nombre como marcador. Los marcadores de posición son< No.> y < nombre>.
Cambiar idioma del terminal | Esta función de puede utilizar para cambiar el idioma de la pantalla en todos los teléfonos del sistema con pantalla al mismo tiempo.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Teléfonos inalámbricos DECT (DECT)

Código de navegación =ku (abre la primera terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 13. Configuración de la interfaz del terminal DECT
Parámetro 4 | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un grupo de libre ocupación o se borra dicha asignación . Si asigna el teléfono a un grupo de asientos libres, se mueve automáticamente a la vista Terminal de asientos libres. El teléfono sólo se puede asignar a un usuario o a un grupo de libre ocupación. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Texto de reposo | Seleccione un valor predefinido o ingrese el texto que se mostrará en la pantalla del teléfono en estado inactivo. Predeterminado: Número de llamada y nombre del usuario asignado, siempre que el usuario haya sido introducido en el momento de la asignación; de lo contrario, se introduce únicamente el número de llamada
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Libre: El teléfono no está bloqueado. Parámetros de bloqueo: El menú de configuración está bloqueado. Teléfono parcialmente bloqueado: El menú de configuración está bloqueado y algunas de las entradas de menú están ocultas. Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista de usuarios / conjunto de permisos ( =cb ), Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).

Table 14. Otros parámetros
Parámetro 5 | Explicación
Sólo una tecla de línea directa | Sólo está disponible una tecla de línea directa, es decir, únicamente se puede almacenar un número de llamada o una función en la tecla. Esta configuración es conveniente cuando se desea ejecutar una función mediante la pulsación de una tecla (por ejemplo, una alarma). Hay seis teclas de línea directa disponibles, es decir, se pueden almacenar seis números de llamada o funciones en la tecla.

Table 15. Configuración DECT
Parámetro | Explicación
Estado | Suscrito / No suscrito / Listo para suscribirse Pantalla de estado. Indica si el teléfono inalámbrico se ha dado de alta o no en el servidor de comunicaciones.
Versión HW | Muestra la versión de HW del teléfono inalámbrico DECT (no disponible en todos los modelos).

Table 16. Acciones
Botón | Explicación
Inicio de sesión 6 | Inicia el procedimiento de inicio de sesión para teléfonos inalámbricos ( =qd).
Definir globalmente el texto en reposo | En lugar de introducir el texto en reposo de forma individual para cada teléfono, se puede utilizar esta función para definir el texto en reposo a nivel global para todos los teléfonos del sistema con pantalla. Tip: En el texto de reposo puede introducir el número de usuario o el nombre como marcador. Los marcadores de posición son< No.> y < nombre>.
Cambiar idioma del terminal | Esta función de puede utilizar para cambiar el idioma de la pantalla en todos los teléfonos del sistema con pantalla al mismo tiempo.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Softphones Mitel BluStar 8000i y Mitel BluStar (BluStar)

Código de navegación =nf (abre la primera terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 17. Configuración de la interfaz del terminal BluStar
Parámetro 7 | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Pantalla del usuario asignado. Un Mitel BluStar 8000i no está asignado permanentemente a un usuario. Se asigna si un usuario se registra en un teléfono con su nombre de usuario y contraseña o PIN. Se debe asignar un Softphone BluStar en la vista de usuario en la tabla Multimedia.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.

Table 18. Parámetros de conexión
Parámetro 8 | Explicación
dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
Puerto SIP | Aquí se muestra el puerto para los datos de señalización SIP.
Puerto RTP | Puerto RTP utilizado para transmitir datos de voz. Como norma, este valor no se debe cambiar.
dirección MAC | La dirección MAC es una identificación única del teléfono y es utilizada por el sistema para asignar el teléfono a un perfil de configuración almacenado.
Enviar información de redirección | La información de redirección permite a la persona llamada saber si la llamada ha sido desviada, en en caso afirmativo, por quién. En SIP existen dos métodos definidos para este propósito. Se puede configurar el parámetro para cada proveedor SIP y también para cada teléfono SIP. No: No se muestra ninguna información de redirección/ redireccionamiento. Sí, usando 'Diversion header (recursing)': La información de redirección/ redireccionamiento se muestra sólo en caso de llamadas entrantes. La llamada se desvía al servidor de comunicaciones. Sí, usando 'Diversion header (non recursing)': El desvío de llamada para las llamadas salientes es indirecto, el servidor de comunicaciones envía al teléfono SIP ‘Response 302’ (Moved Temporarily) con las informaciones de desvío necesarias. El propio teléfono SIP realiza la llamada al destino de reenvío y muestra la información de reenvío en su propia pantalla. Note: No siempre es posible el desvío de llamada con Response 302.

Table 19. Acciones
Botón | Explicación
Reiniciar el teléfono | Con este botón se puede reiniciar el teléfono.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## MiCollab Client (MiCollab Softphone)

Código de navegación =2v (abre el primer terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 20. Configuración de la interfaz del terminal SIP estándar
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí puede ver el usuario asignado. El teléfono puede asignarse a un único usuario.

Table 21. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Estado | Indica si el teléfono está registrado en el servidor de comunicaciones y por tanto está disponible.
dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
Puerto SIP | Aquí se muestra el puerto para los datos de señalización SIP.
dirección MAC |

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Teléfonos y terminales analógicos

Código de navegación =sr (abre la primera terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 22. Configuración de la interfaz del terminal analógico
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Puerto asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un conector físico o se borra dicha asignación . El teléfono sólo se puede asignar a un único puerto. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior. Sólo se puede conectar un teléfono a una interfaz analógica.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Idioma del terminal | Idioma de la interfaz de usuario en el teléfono.
Modo MWI | El parámetro necesario para visualizar la notificación depende del tipo de servidor de comunicaciones y del teléfono analógico conectado. Los servidores de comunicaciones MiVoice Office 400 admiten la codificación por desplazamiento de frecuencia (FSK) y bajo voltaje (bajo voltaje se utiliza principalmente para teléfonos en EE. UU. y Canadá). Mitel 470 y Mitel SMBC también admiten la Inversión de polaridad. Además, Mitel SMBC admite alto voltaje. Algunos teléfonos analógicos también tienen un conmutador MWI (por ejemplo, Mitel 6730 Analogue). Tip: Para el parámetro inversión de polaridad, coloque el switch del teléfono (p.ej. 6730 Análogo) al símbolo "-". Si el LED MWI parpadea (mensaje disponible) y apagado (sin mensaje disponible) el switch está configurado correctamente. Si el LED MWI está encendido (mensaje disponible) y parpadeando (sin mensaje disponible) el switch no está configurado correctamente.
Bloqueo de teléfono: Establecer el estado actual | Libre: El teléfono no está bloqueado. Parámetros de bloqueo: El menú de configuración está bloqueado. Bloqueo de teléfono: El teléfono está bloqueado y sus datos privados están protegidos. Puede configurar los números de llamada que se pueden marcar para las llamadas salientes a través de una restricción de dígitos especial, interna y externa (vista (Usuarios / Conjunto de permisos (=cb), Configuración Restricción de dígitos internos (utilizada por el bloqueo del teléfono) y Restricción de dígitos externos (utilizada por el bloqueo del teléfono)).

## Teléfono móvil o externo (móvil / externo)

Código de navegación =ek (abre el primer terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 23. Parámetros para la interfaz de terminal Móvil/externo
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
Ruta | Esta ruta se utiliza si se marca el número de llamada del móvil integrado y entonces se realiza la llamada externa al número de móvil almacenado.
N° de móvil/externo | Introduzca aquí el número de llamada externo del teléfono.
Utilizar CLIP para autenticación | El número de llamada y la contraseña ingresados para autenticar el teléfono móvil integrado no son necesarios.
Selección CLIP | Normal: Si el número de marcación directa del usuario llamante se utiliza como CLIP, independientemente de su configuración. Si no hay ningún número de marcación directa asignado se utiliza en su lugar el número de llamada interno. CLIP del usuario: Se creará el número CLIP como para una llamada a la red pública. En este caso, la configuración de CLIP del usuario es decisiva.
Funcionalidad extendida | La funcionalidad extendida refuerza la integración del teléfono móvil y permite utilizar funciones adicionales de marcación por sufijo, como por ejemplo llamada de consulta o establecimiento de conferencias. Note: Para la funcionalidad mejorada, los canales de voz GSM deben configurarse en el Sistema / DSP (=ym vista).
Ruta MWI | Ruta para la señalización MWI (nuevo mensaje de voz) al móvil integrado.
CLIP MWI | Aquí se introduce el CLIP para la señalización MWI (nuevo mensaje de voz) al móvil integrado. (el formato de entrada es el mismo que para el número de llamada externo por ejemplo 00326553827). El CLIP se transmite de acuerdo con el parámetro de formato Transit CLIP para la configuración del grupo de líneas troncales ( =bg).
Llamada de consulta usando DTMF-A | Dependiendo de su configuración, se lanza una llamada de consulta a un teléfono móvil o externo con el carácter DTMF A o con los caracteres DTMF ***. El servidor de comunicaciones interpreta ambos como una llamada de consulta (parámetro predeterminado). No obstante, la voz del usuario puede ser interpretada como señal DTMF A y accionar involuntariamente una llamada de consulta. Para evitar esto, configure el teléfono móvil o externo de tal manera que envíe la señal DTMF *** para la llamada de consulta y luego desactive el parámetro Consulta de llamada mediante DTMF-A.

## Teléfonos móviles con MMC (Mitel Mobile Client)

Código de navegación =2p (abre el primer terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 24. Configuración de la interfaz de terminal Mitel Mobile Client
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.
MMC Controller | Asigne aquí al teléfono móvil un MMC Controller abierto. Los MMC Controllers se abren en la vista Servicios / MMC Controller.
N° de móvil | Introducir aquí el número de llamada externo del teléfono móvil.
Roaming estático |
Llamada en espera |
Inversión de llamada |

## Teléfonos SIP y terminales SIP (SIP estándar)

Código de navegación =c7 (abre el primer terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 25. Configuración de la interfaz del terminal SIP estándar
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.

Table 26. Parámetros de conexión
Parámetro | Explicación
Estado | Indica si el teléfono está registrado en el servidor de comunicaciones y por tanto está disponible.
dirección IP | Muestra la dirección IP del teléfono si éste está registrado en el servidor de comunicaciones.
Puerto SIP | Aquí se muestra el puerto para los datos de señalización SIP.
MBG Controller | Elija un controlador MBG de la lista, si el teléfono se utiliza como teletrabajador a través de Mitel Border Gateway.
Nombre de usuario SIP | Cadena de caracteres generada por WebAdmin. Se puede modificar, pero debe ser específica. Si es posible, WebAdmin utiliza el número de llamada del usuario asignado al teléfono.
Contraseña SIP | Secuencia de caracteres aleatoria generada por WebAdmin. Se puede modificar, pero debe ser específica.

"Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel" Puesta en servicio

## Teléfonos y terminales ISDN (BRI S-bus)

Código de navegación =ak (abre el primer terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 27. Configuración de la interfaz del terminal bus BRI-S
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Puerto asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o a un conector físico o se borra dicha asignación . El teléfono sólo se puede asignar a un único puerto. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior. Es posible conectar hasta ocho teléfonos a una interfaz BRI-S.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.

## Teléfonos virtuales (Virtual)

Código de navegación: = a2 (abre el primer terminal de este tipo en la lista de terminales)

Table 28. Configuración de la interfaz del terminal virtual
Parámetro | Explicación
Tipo de terminal | Designación del modelo del teléfono.
Descripción | Aquí puede escribir un texto que según su criterio le ayude a designar el teléfono. Este texto sólo se muestra aquí.
Usuario/grupo asignado | Aquí, el teléfono se asigna a un usuario o se borra dicha asignación . El teléfono puede asignarse a un único usuario. Cada nueva asignación se sobrescribe sobre la anterior.

Parent topic: Gestión de terminales
1 Depende del modelo
2 Depende del modelo
3 Depende del modelo
4 Depende del modelo
5 Depende del modelo
6 Depende del modelo
7 Depende del modelo
8 Depende del modelo
↑