# Terminales estándar

Esta vista le proporciona el acceso a los teléfonos y a otros terminales. Aquí puede crear ambos teléfonos del sistema y otros productos comercialmente compatibles con el sistema. Los teléfonos del sistema que más tarde se asignen a un grupo de libre ocupación se desplazarán automáticamente a la vista Terminal de libre ocupación.

## Visión general de los terminales

Table 1. Visión general de los terminales, según la interfaz del terminal
Interfaz del terminal | Tipo de terminal | Modelos
Mitel SIP | Teléfonos SIP de Mitel | Teléfonos de escritorio de la serie Mitel 6000 SIP Mitel WLAN Mitel SIP-DECT® Mitel SIP-TWP
| Consolas de operadora | Teléfono de escritorio Mitel 6869 SIP Teléfono de escritorio Mitel 6873 SIP Teléfono de escritorio Mitel 6930 SIP Teléfono de escritorio Mitel 6940 SIP
| Teléfono de sobremesa / recepción | Teléfono de escritorio Mitel 6873 SIP Teléfono de escritorio Mitel 6940 SIP
| Teléfono de recepción auxiliar | Teléfono de escritorio Mitel 6867 SIP Teléfono de escritorio Mitel 6869 SIP Teléfono de escritorio Mitel 6920 SIP Teléfono de escritorio Mitel 6930 SIP
IP | Teléfonos IP | Teléfonos de escritorio de la serie MiVoice 5300 IP Softphone IP MiVoice 2380
| Consolas de operadora IP | MiVoice 5380 IP Consola de operador para PC MiVoice 1560
| Recepción | MiVoice 5380 IP
DSI-AD2 | Teléfonos digitales del sistema | Teléfonos de escritorio de la serie MiVoice 5300 Teléfonos de escritorio de la serie Office
| Consolas de operadora | Teléfono de escritorio MiVoice 5380 Consola de operador para PC MiVoice 1560 Teléfono de escritorio Office 45
| Recepción | MiVoice 5380
| Unidades de radio del propio sistema DECT | Las unidades de radio conectadas se encuentran en la vista Sistema / DECT.
DASL | Teléfonos digitales del sistema | Teléfonos de escritorio de la serie Dialog 4200 (solo Mitel 470)
DECT | Teléfonos inalámbricos del propio sistema DECT | Teléfonos inalámbricos de la familia Mitel 600 DECT Teléfonos inalámbricos de la familia Office Productos comerciales con modo GAP
BluStar | Teléfonos de la solución Mitel BluStar Ecosystem | Multimedia deskphone Mitel BluStar 8000i Multimedia Softphone Mitel BluStar para PC 1 Multimedia Mitel BluStar para iPhone/ aplicación móvil de iPad y para teléfono / tablet 2
Softphone MiCollab | Clientes de Comunicación Unificada | Cliente para aplicación de escritorio Cliente para aplicación web Cliente para aplicación móvil
Analógico | Terminales nacionales analógicos certificados | Deskphones Mitel 6710 Analogue y Mitel 6730 Analogue Teléfonos de escritorio de la serie Aastra 1900 Productos comerciales
Móvil/externo | Teléfonos móviles o externos | Productos comerciales
Mitel Mobile Client | Teléfonos móviles con Mitel Mobile Client Application | Productos comerciales con Mitel Mobile Client para operación con MMC Controller
SIP estándar | Terminales con SIP estándar | Productos comerciales
Bus BRI-S | Terminales con estándar ETSI | Productos comerciales
Virtual | Teléfonos virtuales | Instancia de software

## Crear y editar un terminal

- Para visualizar todos los terminales de una interfaz de terminal en concreto, selecciónelos en Interfaz del terminal.

- Para abrir una nueva terminal, haga clic en el botón Nuevo y luego seleccione la interfaz de terminal que desee (o al revés).

- Para editar las propiedades de un terminal, haga clic en el terminal que desea en la columna Tipo de terminal.

## Buscar y visualizar terminales específicos

Para buscar y mostrar terminales específicos, ingrese como criterio de filtro una cadena de caracteres contenida en una o más columnas y luego haga clic en el botón Filtrar.

Se muestran todos los terminales para los que la cadena de caracteres ingresada está contenida en al menos una columna (ver también "Filtros en listas").

## Modificar la configuración de varios terminales a la vez con la edición múltiple

Es posible modificar la configuración de varios terminales de forma simultánea con la misma interfaz del terminal. Para ello, es necesario realizar lo siguiente:

1. Haga clic en el botón Multi-edit y a continuación seleccione el interfaz del terminal que desea (o también al contrario).

   En la parte izquierda se muestran casillas de control.

2. Marque las casillas de los terminales que desea modificar y a continuación haga otra vez clic en el botón Multi-edit.

3. Seleccione los parámetros de un terminal que quiere modificar para el resto de terminales.

4. Seleccione al menos un objeto.

   Los parámetros modificados están rodeados por un marco de otro color.

5. Haga clic en el botón Aplicar.

   Se modifican los parámetros para todos los terminales seleccionados en los perfiles de terminal asignado.

notes:

- Los campos almacenados en gris no pueden ser modificados en modo Multi-edit.
- Los ajustes de audio no pueden modificarse en la edición múltiple.
- Existe un botón Multi-edit (teclas) específico para la configuración de las teclas.

Tips:

- Antes o después de hacer clic en el botón Edición múltiple es posible limitar la lista mostrada con Filtrar.
- Para copiar todos los posibles parámetros, haga clic en el botón Copiar todo en modo Multi-edit.

## Modificar la configuración de teclas de varios terminales a la vez con la edición múltiple

Es posible modificar la configuración de teclas de varios terminales de forma simultánea con la misma interfaz del terminal. También es posible transferir la configuración de una tecla a otras teclas mediante Copiar y Pegar. Para ello, es necesario realizar lo siguiente:

1. Haga clic en el botón Multi-edit (teclas) y a continuación seleccione el tipo de terminal deseado.

   En la parte izquierda se muestran casillas de control.

2. Marque las casillas de los terminales que desea modificar y a continuación haga otra vez clic en el botón Multi-edit.

3. Seleccione los parámetros de un terminal que quiere modificar para el resto de terminales.

4. Configure una o más teclas.

   Las teclas modificadas se destacan en amarillo.

5. Para copiar una tecla configurada, haga clic en la línea correspondiente en la parte derecha del símbolo Copiar y a continuación añada la configuración a otra tecla con Agregar.

   Las teclas copiadas se destacan en amarillo.

6. Haga clic en el botón Aplicar.

   Se modifican los parámetros para todos los terminales seleccionados.

notes:

- Para poder transferir las configuraciones de tecla de módulos de expansión a todos los terminales, el número, el tipo y la asignación de los módulos de expansión deben ser iguales en todos los terminales.
- No es posible copiar ciertos tipos de tecla (como las teclas de línea). Esto se indica mediante un mensaje emergente.

tips:

- Antes o después de hacer clic en el botón Edición múltiple es posible limitar la lista mostrada con Filtrar.
- Para copiar todos los posibles parámetros, haga clic en el botón Copiar todo en modo Multi-edit.

## Mostrar y editar los usuarios asignados

- Para mostrar y editar las propiedades del usuario asignado, haga clic en el número de llamada del usuario. Esto le llevará a la gestión de usuarios.

- Para volver a la vista del terminal después de haber realizado su configuración, haga clic en el botón Atrás.

## Mostrar y editar un puerto asignado

- Si el terminal está asignado a un puerto (ejemplo: terminales DSI o analógicos) hacer clic en el número de puerto asignado. Esto le llevará a la configuración de interfaces.

- Para volver a la vista del terminal después de haber realizado su configuración, haga clic en el botón Atrás.

## Borrar a uno o más terminales

1. Pulse el botón Eliminar.

   En la parte izquierda se muestran casillas de control.

2. Marque las casillas de los terminales que desea borrar y haga otra vez clic en el botón Eliminar.

Ver también...

"Configuración de teléfono y terminal"

Table 2. Enlaces rápidos a los parámetros e instrucciones
Tipo de teléfono | Ajustes | Puesta en marcha | Código de navegación
Teléfonos Mitel SIP (Mitel SIP) | Teléfonos Mitel SIP (Mitel SIP) | Registro de teléfonos con cable SIP de Mitel | =fc
Teléfonos IP del sistema (IP) | Teléfonos IP del sistema (IP) | Registro de teléfonos del sistema IP | =32
Teléfonos digitales del sistema (DSI-AD2) | Teléfonos digitales del sistema (DSI-AD2) | Poner en funcionamiento un teléfono con sistema digital | =vg
Teléfonos digitales del sistema (DASL) | Teléfonos del sistema digital (DASL) |  | =86
Teléfonos inalámbricos DECT(DECT) | Teléfonos inalámbricos DECT (DECT) | Registro de teléfonos inalámbricos DECT | =ku
MiCollab Client (MiCollab Softphone) | MiCollab Client (MiCollab Softphone) |  | =2v
Teléfonos y terminales analógicos (Analógico) | Teléfonos y terminales analógicos |  | =sr
Teléfono móvil o externo (Móvil/externo) | Teléfono móvil o externo (móvil / externo) |  | =ek
Teléfonos móviles con MMC (Mitel Mobile Client) | Teléfonos móviles con MMC (Mitel Mobile Client) |  | =2p
Teléfonos SIP y terminales SIP (SIP estándar) | Teléfonos SIP y terminales SIP (SIP estándar) | Registro de teléfonos SIP estándar | =c7
Teléfonos y terminales RDSI (Bus BRI-S) | Teléfonos y terminales ISDN (BRI S-bus) |  | =ak
Teléfonos virtuales (Virtual) | Teléfonos virtuales (Virtual) |  | =a2

Parent topic: Gestión de terminales
1 Este modelo se abre en la configuración del usuario en Multimedia.
2 Android Este modelo se abre en la configuración del usuario en Multimedia.
↑