# Información del sistema

Aquí encontrará información general acerca del servidor de comunicaciones. Para obtener ayuda acerca de como configurar el servidor de comunicaciones, puede activar cualquiera de los asistentes disponibles en la parte inferior de la vista

Table 1. Información del sistema
Parámetro | Explicación
Servidor de comunicaciones | Tipo de designación del servidor de comunicaciones.
País | Los datos predeterminados se localizan para el país especificado.
ID del equipo (EID) | Número de identificación del sistema de comunicaciones.
ID de soporte | Identificación del servidor de comunicaciones comparada con el soporte. El ID de soporte se genera en el servidor de licencias con la ayuda del EID y se introduce automáticamente aquí, después de la primera conexión a Internet del servidor de comunicaciones con el servidor de licencias.
ID del Canal (CID) | Designación del canal de ventas.
Usuarios configurados | Número de usuarios configurados que hay en el sistema. Entre paréntesis encontrará información más detallada sobre el tipo de los usuarios configurados.
Licencias de usuario (usadas/disponibles/totales) | Descripción general del número total de licencias de usuario utilizadas / disponibles, incluidos los paquetes de licencias básicas y los paquetes de licencias UCC.

Table 2. Información del sistema
Parámetro | Explicación
Servidor de comunicaciones | Tipo de designación del servidor de comunicaciones.
País | Los datos predeterminados se localizan para el país especificado.
ID del equipo (EID) | Número de identificación del sistema de comunicaciones.
Comprobación de licencias online (necesita conexión a Internet permanente) | Para comprobar las licencias, el servidor de comunicaciones envía mensajes periódicamente al servidor de licencias de Mitel para mantener el permiso para el modo de funcionamiento sin restricciones. Más tarde después de 72 horas sin conexión, el servidor de comunicaciones cambia al modo de funcionamiento restringido. La licencia vinculada al EID de un satélite. En Gateway EID ingrese el EID de este satélite. El servidor de comunicaciones no se activa sin un EID del gateway. Si se interrumpe la conexión al satélite, el servidor de comunicaciones pasa al modo de funcionamiento limitado al cabo de 72 horas. Note: Si la comprobación online de la licencia está activada o desactivada, se requiere siempre un nuevo código de licencia.
ID de soporte | Identificación del servidor de comunicaciones comparada con el soporte. El ID de soporte se genera en el servidor de licencias con la ayuda del EID y se introduce aquí, después de la primera conexión a Internet del servidor de comunicaciones con el servidor de licencias.
ID del Canal (CID) | Designación del canal de ventas.
Usuarios configurados | Número de usuarios configurados que hay en el sistema. Entre paréntesis encontrará información más detallada sobre el tipo de los usuarios configurados.
Licencias de usuario (usadas/disponibles/totales) | Descripción general del número total de licencias de usuario utilizadas / disponibles, incluidos los paquetes de licencias básicas y los paquetes de licencias UCC.

Table 3. Garantía del software
Parámetro | Explicación
Estado SWA | Información acerca del estado SWA actual con otras referencias como por ejemplo, la fecha de caducidad del SWA.
Usuarios cubiertos por SWA | Muestra el número de usuarios cubiertos a través de SWA
Usuarios configurados | Muestra los usuarios configurados en el servidor de comunicaciones SWA pierde su validez si el número de usuarios configurado excede al número de usuarios cubiertos a través de SWA.

Parent topic: Visión general del sistema
↑