# Editer l'interface de réseau numérique

Les interfaces réseau numériques comprennent des interfaces RNIS et CAS.

## Accès de base RNIS T0

Un accès de base a 2 canaux B à 64 ko/s et 1 canal de commande et de signalisation à 16 ko/s (2B+D). Une communication voix ou données peut être établie en même temps sur chaque canal utilitaire (canal B) indépendamment de l'autre canal B.

Table 1. Réglages de l'interface réseau numérique BRI-T
Paramètre | Explication
Blocage sortant | Cette interface réseau est bloquée pour le trafic sortant.
Faisceaux | Attribution des faisceaux
Premier canal B | Premier canal B de ce groupe de canaux
Dernier canal B | Deuxième canal B de ce groupe de canaux
Gestion TEI | “TEI” est l'acronyme de “Terminal Endpoint Identifier”. Le paramètre Gestion TEI permet de fixer le genre de raccordement de base RNIS: P-P (point - point): Il s'agit du genre usuel de raccordement (réglage par défaut). Grâce à un plan SDA, les utilisateurs du système de communication sont accessibles directement par leur numéro direct. Note: aucun terminal supplémentaire ne doit être raccordé sur l'interface T0 parallèlement au serveur de communication. P-MP (Point-Multipoint): quelques opérateurs réseau autorisent le type de raccordement avec numéros d’appel multiple (MSN). Il faut pour cela ouvrir pour chaque numéro MSN un numéro SDA avec tous les chiffres du numéros MSN.
Possibilité de détection de collision | Montre la probabilité selon laquelle des collisions peuvent être détectées
Détection de collision | Les collisions seront détectées.
Activation couche 2 | Dans quelques pays, les interfaces réseau T0 sont désactivées après un certain temps sans trafic, et elles ne sont réactivées que lorsque le serveur de communication demande de nouveau une communication. Afin que des appels entrants ne soient pas refusés déjà dans le central local après d'éventuelles interruptions temporaires de l'interface U, la couche 2 de l'interface T0 peut être réactivée périodiquement toutes les 3 minutes. Configurez pour cela le paramètre Activation couche 2 sur Spécial.
Couche 2 CMD / RESP |

## Accès primaires RNIS (E1)

Un accès primaire possède 30 canaux B à 64 kbit/s et 1 canal de commande et de signalisation à 64 kbit/s. Les canaux B peuvent être subdivisés en groupes de canaux.

Table 2. Réglages de l'interface réseau numérique T2
Paramètre | Explication
Groupe de canaux:
Sur un accès primaire, les canaux B peuvent être répartis en groupes de canaux et attribués à divers faisceaux.
Faisceau | Attribution des faisceaux
Consulter groupes de canaux | Renvoyer/Retourner/Aucune: définit le sens de recherche au sein du groupe de canaux
Premier canal B | Premier canal B de ce groupe de canaux
Dernier canal B | Deuxième canal B de ce groupe de canaux
Réglagles :
Couche 2 CMD / RESP |

## Interface réseau T2 (T1) (accès primaire)

Il s'agit de l'accès primaire pour le réseau public aux États-Unis et au Canada. Il peut être défini pour les protocoles : 4ESS et 5EES (AT&T), DMS100 (Nortel), RNIS national 2 (Bellcore).

Ce type d'accès primaire comprend 23 canaux B et 1 canal D (23B+D).

Il est pris en charge uniquement sur les cartes 1PRI-T1 d'un serveur de communication Mitel\ 470.

## CAS à l'accès primaire

CAS (Channel-associated signaling) est un protocole de signalisation pour interfaces réseau T2 qui est utilisé dans certains pays (p.ex. au Brésil). Ce réglage sert à préparer l'émetteur et le récepteur de tonalité pour la transmission des informations de signalisation.

Table 3. Réglages de l'interface réseau numérique CAS
Paramètre | Explication
Blocage sortant | Cette interface réseau est bloquée pour le trafic sortant.
Faisceaux | Attribution des faisceaux
Membre de la synchronisation |
État de la synchronisation | Affichage d'état
Tonalité de blocage des appels en PCV | Si le fournisseur ne prend pas en charge la méthode avec le signal MFC/R2 (valeur par défaut) pour détecter des appels en PCV, le paramètre doit être défini sur Coupure de boucle (double answer).
Consulter groupes de canaux | Renvoyer/Retourner/Aucune: définit le sens de recherche au sein du groupe de canaux
Consulter groupes de canaux | Renvoyer/Retourner/Aucune: définit le sens de recherche au sein du groupe de canaux
Premier canal B | Premier canal B de ce groupe de canaux
Dernier canal B | Deuxième canal B de ce groupe de canaux

Parent topic: Routage entrant des appels
↑