# Appel codé

Vous pouvez rechercher un utilisateur donné à l'aide d'un appel codé sur un appel général. Entrez l'utilisateur pour l'appel codé ici.

L’installation d'une sonnerie d'appel général permet d'offrir une installation de recherche de personnes aux fonctions limitées. Jusqu’à 5 utilisateurs internes peuvent être recherchés avec un appel codé précis via la sonnerie d'appel général. Un utilisateur qui reconnaît sa configuration de sonnerie peut répondre à l’appel depuis n’importe quel terminal.

L'appel codé est composé d'une tonalité longue et de n tonalités plus courtes consécutives (n = 1...5 = Call ID codé).

Note:

La sonnerie d'appel général est raccordée à un raccordement de terminal analogique FXS. Un raccordement FXS exactement peut être configuré à cette fin par serveur de communication (affichage Système / Interfaces / Analogique). Une attribution déjà effectuée à un utilisateur est alors automatiquement effacée. Plus aucun appel ne pourra alors être émis ou reçu sur ce port.

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑