# Adressage IP

Vous verrez ici l'adressage IP de votre serveur de communication.

Table 1. Adressage IP
Paramètre | Explication
Nom hôte | Nom d'hôte du serveur de communication pour l'attribution de l'adresse dans le serveur DNS ou par Multicast-DNS (entrée par défaut: <Nom de modèle>-<Adresse MAC>, par exemple “430-00085d8031a6”)
Adresse IP | Adresse IP du serveur de communication (entrée par défaut: "192.168.104.13").
Masque du sous-réseau | Entrée par défaut: “255.255.255.0”
Passerelle | Passerelle par défaut du serveur de communication (valeur standard: “0.0.0.0”).
Adresse MAC | Adresse MAC du serveur de communication.

Table 2. Réglages DNS/DHCP
Paramètre | Explication
Client DHCP | L'adresse IP est récupérée du serveur DHCP et utilisée dans le serveur de communication. L'adresse IP est statique et doit être saisie manuellement.
Serveur DNS principal | Adresse du serveur DNS primaire (l'entrée est lue depuis le serveur DNS).
Serveur DNS auxiliaire | Adresse du serveur DNS secondaire (l'entrée est lue depuis le serveur DNS).
Domaine | Nom de domaine (l'entrée est lue depuis le serveur DNS).
Support Multicast-DNS | Active le répondeur DNS Multicast intégré. Les téléphones propriétaires SIP en ont besoin pour pouvoir trouver eux-mêmes le serveur de communication et s'enregistrer sur celui-ci (paramètre par défaut: ).

Voir aussi...

Sélection automatique d'acheminement (LCR)

Parent topic: Configuration du système
↑