# Signalisation

Vous trouverez ici différents réglages globaux pour la signalisation sonore des appels

Table 1. Double-appel lors de connexion externe
Paramètre | Explication
Configuration de sonnerie sur destination du double-appel | Définir ici la configuration de sonnerie, si vous mettez une communication externe en maintien, afin de réaliser une demande interne.

Table 2. Signalisation de la tonalité
Paramètre | Explication
Conférence, intrusion et tonalité de signal d'appel | Vous définissez ici comment la signalisation sonore doit s'effectuer lors de l'établissement d'une conférence, de l'intrusion et du signal d'appel.

Table 3. Signal d'appel / Intrusion sur réseau
Paramètre | Explication
Signal d'appel et intrusion sur connexion réseau | On peut émettre un signal d'appel et s'intercaler sur un utilisateur en cours de communication quand celui-ci est en ligne avec un interlocuteur externe. On ne peut pas émettre un signal d'appel et s'intercaler sur un utilisateur en cours de communication quand celui-ci est en ligne avec un interlocuteur externe.

Table 4. Renvoi sur non réponse immédiat
Paramètre | Explication
Renvoi sur non réponse immédiat (RNR immédiat) | La temporisation globale du renvoi sur non réponse est toujours active. Le renvoi sur non réponse s'effectue immédiatement si l'appel précédent à destination de cet utilisateur a déjà été renvoyé.
Transfert d'une communication sans annonce préalable | Vous définissez ici les éléments signalés à un utilisateur transféré sans préavis: Tonalité de retour d'appel: L'utilisateur placé en maintien entend la tonalité de retour d'appel. Reprise de Message d'accueil par défaut: L'utilisateur en maintien entend la signalisation sonore configurée dans les réglages définis à l'échelle du système pour la musique d'attente (Affichage Services / Musique d'attente =9e).

Parent topic: Sites
↑