# Enregistrement des téléphones filaires Mitel SIP

Les téléphones filaires Mitel SIP sont enregistrés sur le serveur de communication via le nom d'utilisateur et le mot de passe d'enregistrement. Vous pouvez également effectuer l'enregistrement à l'aide de l'adresse MAC.

Note:

Restaurez l'état initial des téléphones qui étaient déjà en exploitation avant de les enregistrer afin d'éviter tout conflit avec les réglages locaux précédents.

## Enregistrement avec le nom et le mot de passe d'enregistrement

Vous pouvez enregistrer un téléphone Mitel SIP sur le serveur de communication à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe d'enregistrement :

1. Vérifiez si une licence Mitel SIP Terminals ou SIP Terminals gratuite est disponible.

2. Créez le modèle de téléphone que vous souhaitez à partir de la série Mitel SIP.

3. Attribuez un utilisateur au téléphone, puis cliquez sur le bouton Appliquer.

   Les paramètres Nom d'enregistrement et Mot de passe d'enregistrement ainsi que les paramètres Nom d'utilisateur SIP et Mot de passe SIPsont renseignés automatiquement.

4. Raccordez le téléphone au réseau IP et redémarrez-le.

   En cas d'adressage DHCP, le téléphone trouve le serveur de communications lorsque le serveur DHCP fournit l'adresse IP du serveur de communications dans l'option DHCP appropriée. Si tel n'est pas le cas (ou en cas d'adressage statique), et lorsque le téléphone se trouve sur le même sous-réseau que le serveur de communications, le téléphone détecte le serveur de communications grâce au serveur de noms de domaine de multidiffusion. S'il y a plusieurs serveurs de communication MiVoice Office 400 sur le même sous-réseau, une liste s'affiche dans laquelle vous pouvez sélectionner le bon serveur de communication.

   La connexion rapide, qui vous invite à entrer le nom et le mot de passe d'enregistrement, apparaît sur l'affichage du téléphone. Vous trouverez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'enregistrement dans la liste des téléphones Mitel SIP non enregistrés dansl'affichage Enregistrement SIP.

5. Saisissez le nom et le mot de passe d'enregistrement.

   Ces informations sont transmises au serveur de communication avec l'adresse MAC du téléphone.

6. Complétez les autres réglages selon les besoins.

## Enregistrer plusieurs téléphones

Pour faciliter l'enregistrement de plusieurs téléphones, une liste répertoriant tous les téléphones ouverts associés à un utilisateur mais non encore enregistrés est à votre disposition dans l'affichage Enregistrement SIP ( =tp). Procédez de la façon suivante:

1. Ouvrez tous les téléphones conformément aux instructions ci-dessus, jusqu'à l'étape 3 incluse.

2. Connectez tous les téléphones situés sur le réseau IP, conformément à l'étape 4 décrite dans les instructions ci-dessus.

3. Ouvrez l'affichage Enregistrement SIP ( =tp) et saisissez les noms et mots de passe d'enregistrement les uns après les autres conformément à l'étape 5 décrite dans les instructions ci-dessus.

4. Complétez les autres réglages selon les besoins.

## Autre enregistrement via l'adresse MAC

Vous pouvez également enregistrer le téléphone Mitel SIP auprès du serveur de communication à l'aide de l'adresse MAC. Procédez de la façon suivante:

1. Suivez les instructions ci-dessus "Enregistrement avec le nom d'utilisateur et le mot de passe d'enregistrement" jusqu'à l'étape 3 incluse.

2. Entrez ici l'adresse MAC du téléphone. Celle-ci figure sur la plaquette signalétique située sous le téléphone.

3. Raccordez le téléphone au réseau IP et redémarrez-le.

4. Complétez les autres réglages selon les besoins.

↑