# Utiliser un serveur DHCP avec options

Vous souhaitez utiliser le serveur DHCP dans le réseau IP présent afin d'adresser les téléphones propriétaires IP. Pour ce faire, ajoutez les options spécifiques du constructeur 60 et 43 au serveur DHCP via son interface de configuration.

## ID de la classe du constructeur (Option 60)

La demande broadcast d'adresse d'un téléphone propriétaire IP comporte également l'ID de la classe du constructeur (vendor class identifier) en plus de l'adresse MAC. Si le serveur DHCP trouve une attribution de cet ID dans sa configuration, alors il est en mesure d'alimenter le téléphone propriétaire IP avec les informations spécifiques du constructeur (Option 43).

Table 1. Option 60: ID de la classe du constructeur (vendor class identifier) des terminaux système IP
Terminaux système IP | ID de la classe du constructeur
MiVoice 5361 IP | Aamadeus IP Phone
MiVoice 5370 IP | Aamadeus IP Phone
MiVoice 5380 IP | Aamadeus IP Phone

Table 2. Option 60: Identifiant de classe du fournisseur pour les téléphones SIP de Mitel
Terminaux système IP | ID de la classe du constructeur
Mitel 6753 SIP | AastraIPPhone53i
Mitel 6755 SIP | AastraIPPhone55i
Mitel 6757 SIP | AastraIPPhone57i
Mitel 6730 SIP | AastraIPPhone6730i
Mitel 6731 SIP | AastraIPPhone6731i
Mitel 6739 SIP | AastraIPPhone6739i
Mitel 6863 SIP | AastraIPPhone6863i
Mitel 6865 SIP | AastraIPPhone6865i
Mitel 6867 SIP | AastraIPPhone6867i
Mitel 6869 SIP | AastraIPPhone6869i
Mitel 6873 SIP | AastraIPPhone6873i
OMM RFP | OpenMobility

## Informations spécifiques au constructeur (Option 43)

Si le serveur DHCP peut attribuer une demande d'adresse à un téléphone propriétaire IP à l'aide de l'ID de la classe du constructeur, alors il envoie également les informations de configuration spécifiques au constructeur (vendor specific information) en plus des coordonnées d'adresse. Celles-ci se composent de paramètres de la configuration des téléphones. Utilisez les instructions suivantes afin d'afficher les paramètres voulus dans une configuration de serveur DHCP.

Table 3. Option 43: Paramètres de configuration des téléphones propriétaires IP
Attribut | Code d'option | Hex | Longueur (octet) | Type | Explication
PBX_ADDRESS | 03 | $03 | 4 | UINT32 | Adresse IP du serveur de communication
SIP_PORT_PBX | 04 | $04 | 2 | UINT16 | Port SIP du serveur de communication
SIP_PORT_PHONE | 05 | $05 | 2 | UINT16 | Port SIP du téléphone IP propriétaire
VLAN_PRIO | 07 | $07 | 1 | UINT8 | Priorité VLAN du téléphone propriétaire IP (0 à 6)
VLAN_ID/VLAN_ENABLED | 08 | $08 | 2 | UINT16 | ID VLAN du téléphone propriétaire (valeurs entre 0 et 4094, où la valeur 0 correspond au VLAN désactivé.)
VLANPC_PRIO | 09 | $09 | 1 | UINT8 | Priorité VLAN des l'interface PC au niveau du téléphone propriétaire IP ( 0 à 6)
VLANPC_ID/VLANPC_ENABLED | 10 | $0A | 2 | UINT16 | ID VLAN de l'interface PC du téléphone propriétaire IP (valeurs entre 0 et 4094, où la valeur 0 correspond au VLAN désactivé.)
VLAN PC port TAGS | 11 | $0B | 1 | UINT8 | Tag VLAN de l'interface PC au niveau du téléphone propriétaire IP: 1 = allumé 0 = éteint

## Exemple

L'exemple suivant montre un fichier de configuration pour le serveur DHCP intégré:

# Ceci est un exemple de configuration pour les téléphones IP Aamadeus.

# En fonction de l'ID de la classe du constructeur, différentes options sont

# jeu.

# La classe du constructeur pour le téléphone IP Aamadeus

Option 60 == Téléphone IP Aamadeus

{

# Informations spécifiques au constructeur:

# PBX adresse IP: Code 0x03; Longueur 4; 172.020.054.001

# --> Hex string: 0x0304AC143601

# Port SIP PBX: Code 0x04; Longueur 2; 18.060

# --> Hex string: 0x0402468C

# Téléphone Port SIP: Code 0x05; Longueur 2; 18.060

# --> Hex string: 0x0502468C

# Mettez les parties hex string ensemble afin d'obtenir la séquence entière de l'option 43:

Option 43 = 0x0304AC1436010402468C0502468C

}

# Il est possible de définir une nouvelle classe de constructeur à partir d'ici.

Parent topic: Informations sur le produit
↑