# Zoom sur les téléphones propriétaires IP

Les téléphones propriétaires IP sont enregistrés sur le serveur de communication via leur adresse MAC. Ils communiquent comme des téléphones propriétaires numériques via le protocole DSI-AD2 avec le serveur de communication.

Les téléphones propriétaires IP peuvent être utilisés partout dans le réseau IP, tant que la qualité de la connexion au serveur de communication correspond aux critères de qualité nécessaires pour le VoIP (Voice over IP).

Sujets disponibles

Mise en service de téléphones propriétaires IP

Mise en service de téléphones propriétaires IP dans l' AIN

Configuration locale des téléphones

Méthodes d'adressage

Enregistrer des téléphones propriétaires IP auprès du serveur de communication

Utilisation et maintenance

Parent topic: Informations sur le produit
↑