# Interfaces

Vous voyez ici la désignation de port des prises de raccordement et l'affectation actuelle des interfaces.

Vous pouvez en outre procéder à quelques réglages spécifiques aux interfaces et ajouter des informations de câblage.

Les interfaces sur le panneau de raccordement du serveur de communication dépendent des cartes d'interface enfichées et des adaptateurs de câblage. Les interfaces disponibles sont visibles dans la table d'occupation et associées à une couleur en fonction du type d'interface.

- FXO/FXS: Interfaces de réseau analogique et de terminal.

- RNIS/CAS: Interface de terminal RNIS S0S, interface de réseau RNIS S0-S (raccordement de base RNIS) et interface de réseau RNIS/CAS T2 (accès primaire RNIS).

- DSI: Interface à 2 fils pour téléphones numériques propriétaires.

## Afficher désignations de port

- Passez le pointeur de la souris sur les prises de raccordement affichées. Vous apercevez alors la désignation de port des prises de raccordement.

- Les désignations de port des interfaces disponibles sont également visibles dans la table d'occupation, en dessous de la figure.

## Afficher toutes les interfaces d'un type donné

- Sélectionnez dans l'arborescence de navigation l'affichage Analogique, pour obtenir une vue d'ensemble de toutes les interfaces analogiques de terminal et de réseau disponibles.

- Sélectionnez dans l'arborescence de navigation l'affichage RNIS, pour obtenir une vue d'ensemble de toutes les interfaces de terminal numériques (bus S-S0) et interfaces réseau numériques (accès de base RNIS et accès primaire T2 RNIS).

- Sélectionnez dans l'arborescence de navigation l'affichage Numérique, pour obtenir une vue d'ensemble de toutes les interfaces DSI disponibles pour les téléphones propriétaires.

## Afficher les paramètres d'une interface

Cliquez sur la désignation de port souhaitée dans la vue d'ensemble des interfaces, sous Port. Vous aboutissez alors dans l'affichage d'édition de cette interface.

Tip:

Vous pouvez également cliquer directement sur la prise de raccordement souhaitée ou sur le port souhaité dans la table d’occupation.

## Modifier les paramètres d'une interface

Dans l'affichage d'édition d'une interface, cliquez sur Modifier, procédez aux réglages et enregistrez-les avec Appliquer.

Parent topic: Contrôle d'accès
↑