# Structure d'une conférence

Un utilisateur peut structurer, voire préparer une conférence téléphonique avec jusqu'à 6 utilisateurs. Il existe quatre modes différents d'action:

- "Pont de conférence": Les participants à la conférence sélectionnent un numéro d'appel précis et sont associés à la conférence après saisie d'un code PIN.

- "Conférence préconfigurée": Les participants à la conférence sont préconfigurés dans la configuration du système et sont appelés simultanément.

- "Conférence variable": Les participants à la conférence sont tous reliés indépendamment dans la même chaîne de numérotation et sont appelés simultanément.

- "Conférence depuis un double-appel": La conférence est structurée participant pour participant. Les participants à la conférence sont appelés l'un après l'autre et activés individuellement.

notes:

- Les participants à la conférence entendent une tonalité d'avertissement en entrant à la conférence. Cette tonalité peut être désactivée à l'échelle du système. Respectez les conditions de protection des données nationales. La signalisation dépend de l'opérateur de réseau lors de conférence à trois sur le réseau.
- Les conférences nécessitent des ressources matérielles. Jusqu'à six participants sont autorisés par conférence.
- Lors de deux ou plusieurs utilisateurs externes ou utilisateurs RPIS en réseau, les réglages en vue de l'autorisation de trafic réseau-réseau doivent être respectés.
- Pour les téléphones SIP de la gamme Mitel 6700 SIP / 6800 SIP, du Mitel BluStar 8000i et certains téléphones SIP standard, les conférences téléphoniques à trois sont possibles localement. Pour ce faire, le nombre de Touches de ligne doit être de 2 au moins et le paramètre Circuit de conférence = Au téléphone dans la configuration du terminal.

Parent topic: Conférence
↑