# Tonalité de numérotation internationale

Vous pouvez définir ici jusqu'à 10 séries de chiffres pour la tonalité de numérotation internationale.

Pour les interfaces de réseau analogiques, vous pouvez définir ici jusqu'à 10 séries de chiffres pour la tonalité de numérotation internationale. Vous pouvez attribuer cela par interface réseau analogique dans l'affichage Routage des appels ( =df). Si la numérotation débute par cette série de chiffres, le processus de numérotation est interrompu pour attendre la tonalité de numérotation internationale.

Parent topic: Sites
↑