# Ressources média

Le système a besoin de ressources média pour le traitement en temps réel des données média de diverses fonctions. Pour Virtual Appliance, les ressources média du Mitel Media Server intégré sont mises à la disposition des satellites connectés par des puces DSP sur la carte mère/CPU1 et sur des modules DSP supplémentaires.

Le système a besoin de ressources média pour le traitement en temps réel des données média de diverses fonctions. Ces ressources sont fournies par des puces DSP sur la carte principale/CPU1 et sur des modules DSP supplémentaires. Vous pouvez spécifier ici l'allocation des ressources DSP disponibles aux fonctions.

Dans un AIN indiquez, avec le paramètre Nœuds AIN, si vous souhaitez afficher uniquement le maître, uniquement certains satellites ou tous les nœuds.

Table 1. Commutateur de média souple
Paramètre | Description
Activer | Le serveur Mitel Media intégré est activé (valeur par défaut).
État | En exploitation : Le Mitel Media Server est prêt à être utilisé. Bloqué / Inactif : Le serveur Mitel Media a été désactivé ou n'est pas prêt à être utilisé. Dans tous les cas, le système doit être redémarré.
Canaux VoIP/FoIP actifs | Vous voyez ici le nombre des canaux vocaux utilisés activement en ce moment.

La puce DSP de la carte mère/CPU1 et les puces DSP individuelles des modules DSP peuvent se voir attribuer une ou plusieurs fonctions. Les ressources DSP peuvent être utilisées pour la téléphonie DECT, la voix sur IP, les transmissions par fax, les services audio, les téléphones mobiles intégrés, la télémaintenance par modem (Mitel 415/430 uniquement), les destinataires supplémentaires de la tonalité d'appel et de la tonalité d'occupation sur de nombreuses interfaces réseau analogiques FXO (Mitel 470 uniquement) ou pour le CAS (protocole de signalisation pour l'interface réseau PRI dans certains pays) (Mitel 470 uniquement). Un certain nombre de canaux sont ainsi disponibles par puce DSP pour les fonctions correspondantes.

Table 2. Commutateur de média standard
Paramètre | Description
Activer | Le Commutateur de média standard est activé (valeur par défaut).
État | En exploitation : le Media-switch standard est fonctionnel. Bloqué / Inactif : Le Media-switch standard est désactivé ou n'est pas fonctionnel. Dans tous les cas, le système doit être redémarré.
Mode VoIP | Pas de VoIP: Aucun canal VoIP ne peut être configuré. G.711: Le Codec G.711 est utilisé pour tous les canaux VoIP. Ceci offre l'avantage de permettre plus de canaux VoIP par DSP. G.711/G.729: Il s'agit d'un mode combiné où le G.711 ou le G.729 est utilisé en fonction de la situation. G.711 Sécurisé: Transmission cryptée avec G.711. G.711/G.729 Sécurisé: Transmission cryptée, selon la situation, avec G.711 ou G.729. notes: Si le mode VoIP est réglé sur G.711, deux canaux VoIP par système peuvent être utilisés sans licence. Pour les canaux VoIP et tous les autres modes VoIP, chaque canal VoIP nécessite une licence de canaux VoIP pour le commutateur média standard. Pour les modes avec cryptage (modes sécurisés), la licence VoIP sécurisée globale est également requise. Dans l'affichage VoIP ( =48), vous trouverez des paramètres supplémentaires concernant VoIP. Dans la Section Voir aussi.. vous trouverez des informations complémentaires sur le câblage des canaux VoIP.
Mode messagerie vocale | Ce paramètre permet de déterminer le mode d'exploitationdu système de messagerie vocale Mitel 415/430. Le mode hybride Normal (G.711 ou G.729) gère les deux formats audio ; cependant, le nombre de canaux audio par serveur de communication Mitel 415/430 est limité à 4. En mode Avancé (G.729 uniquement), jusqu'à 12 canaux audio sont disponibles par serveur de communication Mitel 415/430. La qualité des données audio diminue toutefois un peu en raison de leur compression. Note: Sur le serveur de communication Mitel 470, des canaux G.711 sont toujours utilisés pour les services audio. Le paramètre Mode messagerie vocale ne peut donc pas être modifié pour ce système.
Durée d'écho | Ici est définie la durée pour laquelle la compensation de l'écho est effective. Des échos peuvent apparaître de manière multipliée en particulier pour des raccordements au réseau public via des interfaces analogiques. Dans ces cas, il peut être utile de choisir la durée d'écho 128 ms. Note: Le DSP de la carte mère des Mitel 415/430 et les anciens modules DSP (SM-DSP1, SM-DSP2) ne prennent pas en charge le réglage de 128 ms.
Canaux VoIP/FoIP disponibles | Vous voyez ici les canaux vocaux disponibles pour les fonctions VoIP et FoIP. Lorsque le nombre de canaux vocaux ne correspond pas avec les réglages actuels des ressources DSP, un redémarrage du serveur de communications est nécessaire.
Canaux VoIP/FoIP actifs | Vous voyez ici le nombre des canaux vocaux VoIP ou FoIP utilisés activement en ce moment.

Table 3. Ressources DSP (allocation de canaux audio aux fonctions)
Paramètre | Description
DECT | Exploitation d'un système DECT à des interfaces DSI avec des téléphones sans fil. Les données vocales doivent être converties en cas de communications entre des points terminaux DECT et non DECT. Cette opération requiert une capacité DSP. Les canaux DECT peuvent être utilisés sans licence.
VoIP | Des ressources DSP sont nécessaires pour traiter en temps réel les données de conversation entre les terminaisons IP et non IP. Les canaux VoIP peuvent être utilisés pour les téléphones système IP, les téléphones SIP, l'accès au réseau SIP (canaux d'accès SIP), les unités radio SIP-DECT et les points d'accès SIP. Dans un AIN, les canaux VoIP sont également utilisés pour les connexions d'appel entre les nœuds. Les communications internes de téléphones IP à téléphones IP ne requièrent aucun canal vocal. Une licence de canaux VoIP pour commutateur média standard est requise pour chaque canal VoIP. Note: Mitel 470 uniquement : la fonction de passerelle média IP peut également être assurée par des modules média IP. Les ressources DSP nécessaires à cet effet se trouvent sur les modules IP média eux-mêmes. Le media-switch standard et le media-switch IP sont indépendants l'un de l'autre et utilisables en combinaison.
FoIP | Pour la transmissions fax fiable en temps réel sur un réseau IP au moyen du protocole fax T.38 (ITU-T). Les canaux FoIP peuvent être utilisés sans licence.
Audio | Les canaux audio sont utilisés pour lire et enregistrer des données audio. De plus, un récepteur DTMF est attribué à chaque canal audio, pour permettre des entrées de l'utilisateur pendant la diffusion. Des licences (Messagerie vocale d'entreprise, Canaux d'enregistrement & et lecteur audio, Serveur Vocale interactif) et des ressources de serveur média sont nécessaires à cet effet. Des canaux audio peuvent être utilisés pour la messagerie vocale, le serveur vocal interactif, la file d'attente avec annonce, l'enregistrement de la communication, la communication d'interphone avec fichier audio ou les ponts de conférence. La répartition peut être configurée. Le service d'annonce et la musique d'attente utilisent leurs propres ressources.
GSM | Fonctionnalité étendue pour téléphones portables intégrés grâce à la préparation de récepteurs DTMF spéciaux pendant la communication vocale. Il devient ainsi également possible d'exécuter des facilités en postsélection, p.ex. double-appel et établissement d'une conférence. Le nombre de canaux GSM – et donc le nombre de récepteurs DTMF – se base sur le nombre d’utilisateurs dotés de téléphones portables intégrés qui souhaitent utiliser simultanément cette fonctionnalité. Une licence d'extension de téléphone mobile ou externe est requise pour chaque téléphone mobile intégré.
Modem(Mitel 415/430 uniquement) | Est utilisé pour la maintenance à distance via un modem analogique et ne peut être configuré que sur le DSP de la carte mère. La licence Modem analogique est nécessaire pour utiliser la fonctionnalité modem.
FXO (Mitel 470 uniquement) | Les ressources de base (fonctions DSP fixes sur la carte de serveur de téléphonie) permettent de répondre aux besoins de 16 interfaces FXO. Avec ce réglage, des récepteurs de tonalité d'occupation et de tonalité de numérotation supplémentaires sont disponibles pour des extensions du système allant au-delà de 16 interfaces FXO. Note: Les valeurs des canaux FXO réglables correspondent ici au nombre d’interfaces FXO et non au nombre de récepteurs de tonalité d'occupation et de tonalité de numérotation.
CAS | CAS ( Signalisation associée au canal) est un protocole de signalisation pour les interfaces de réseau PRI utilisé dans certains pays (par exemple, le Brésil). Ce réglage sert à préparer l'émetteur et le récepteur de tonalité pour la transmission des informations de signalisation.

notes:

- Après un premier démarrage, toutes les puces DSP sont configurées pour le DECT. Avant que vous puissiez attribuer d'autres fonctions, vous devez effacer ces configurations (cliquer sur le champ vide dans la liste de sélection).
- Le Mode VoIP ne doit pas être posé sur Pas de VoIP pour pouvoir configurer des canaux VoIP.
- Les canaux de messagerie vocale et les canaux FoIP ne peuvent être configurés que sur une seule puce DSP par serveur de communication.
- Le serveur de communication doit être redémarré pour que les changements de configuration de la DSP prennent effet.

## Assigner automatiquement les ressources DSP

L'assistant peut évaluer sur la base des licences prises quelles fonctions requièrent combien de ressources DSP et procéder à l'assignation automatique. Le nombre de licences utilisées qui est pertinent pour la configuration DSP automatique est listé sous l'attribution des ressources DSP. Cliquez sur le bouton Configuration auto... pour attribuer automatiquement les ressources DSP. Les réglages antérieurs sont écrasés.

Comme des licences ne sont pas nécessaires pour DECT et FoIP, vous pouvez indiquer de manière additionnelle dans la fenêtre qui s'ouvre, si vous souhaitez attribuer des ressources DSP pour cela (voir tableau suivant).

Table 4. Configure les ressources DSP automatiquement
Paramètre | Description
Activer les ressources FoIP | Réserve des ressources DSP pour la conversion de données médias FoIP. Sélectionnez cette option si vous souhaitez intégrer un ou plusieurs fax par le réseau IP. L'assistant ne réserve pas de ressources pour le FoIP. Sélectionnez cette option si vous ne transmettez pas de fax par le réseau IP.
Activer les ressources DECT | Réserve des ressources DSP pour la conversion de données médias DECT. Sélectionnez cette option quand vous utilisez la solution DECT intégrée (unité radio raccordée par l'interface DSI). L'assistant ne réserve aucune ressource DSP pour DECT. Choisissez cette option si vous utilisez la solution SIP-DECT (unité radio sur réseau IP connectée) ou si vous n'utilisez aucun téléphone sans fil.

Vous devez redémarrer le serveur de communication pour activer les modifications.

notes:

- L'assignation automatique est effectuée en fonction des licences prises et peut éventuellement manquer de précision pour une exploitation irréprochable. Il est donc conseillé de comparer l'affectation avec le tableau de configuration du DSP Mitel CPQ (voir section suivante).
- L'attribution automatique n'est disponible que pour des systèmes individuels. Dans l'affichage Configuration d'un maître, ce bouton n'est pas proposé.

## Assigner manuellement les ressources DSP

Nous recommandons d’appliquer les valeurs calculées par Mitel CPQ, parce qu'il est très difficile d'évaluer correctement les ressources DSP nécessaires pour une fonction en temps réel. Après le calcul, Mitel CPQ fournit non seulement une liste des composants et un plan des emplacements mais aussi une table de configuration DSP (onglet Résultats, partie Configuration DSP). Si vous avez des exigences particulièrement consommatrices de ressources, vous pouvez adapter les bases de calcul pour ces exigences dans Mitel CPQ (registre Systèmes / Ressources).

Vous devez redémarrer le serveur de communication pour activer les modifications.

Voir aussi...

Configuration des canaux VoIP"Configuration des canaux VoIP"

## Configurer les ressources média

Le système nécessite des ressources DSP pour le traitement en temps réel des données média de diverses fonctions. Ces ressources sont fournies sur la carte principale/CPU1 et sur des modules DSP supplémentaires.

Vous réservez des réserves DSP pour les différentes fonctions en temps réel dans la configuration DSP en affectant les ressources disponibles à ces fonctions. L'assistant peut évaluer sur la base des licences prises quelles fonctions requièrent combien de ressources DSP et procéder à l'assignation automatique.

Note:

Les modifications de la configuration des ressources DSP requièrent un redémarrage du serveur de communication.

Table 5. Configure les ressources DSP automatiquement
Paramètre | Description
Configure les ressources DSP automatiquement | L'assistant affecte les ressources DSP aux fonctions correspondantes en fonction des licences acquises. Les réglages antérieurs sont écrasés. L'assistant laisse la configuration actuelle des ressources DSP inchangée. Sélectionnez cette option si vous souhaitez configurer les ressources DSP manuellement .
Activer les ressources FoIP | Réserve des ressources DSP pour la conversion de données médias FoIP. Sélectionnez cette option si vous souhaitez intégrer un ou plusieurs fax par le réseau IP. L'assistant ne réserve pas de ressources pour le FoIP. Sélectionnez cette option si vous ne transmettez pas de fax par le réseau IP.
Activer les ressources DECT | Réserve des ressources DSP pour la conversion de données médias DECT. Sélectionnez cette option quand vous utilisez la solution DECT intégrée (unité radio raccordée par l'interface DSI). L'assistant ne réserve aucune ressource DSP pour DECT. Choisissez cette option si vous utilisez la solution SIP-DECT (unité radio sur réseau IP connectée) ou si vous n'utilisez aucun téléphone sans fil.

Parent topic: TDM-DECT
↑