# TDM-DECT

Configurez ici la configuration générale du système MiVoice Office 400 DECT et exécutez des réglages spécifiques sur les unités radio connectées. Vous définissez ensuite jusqu'à 4 zones de couverture et configurez plusieurs réglages généraux pour le système Mitel SIP-DECT®.

Sujets disponibles:

Système

Profils d'autorisation

Journal d'accès

- Système
- Zones d'emplacement DECT
- SIP-DECT
- Stations de base
- Téléphones DECT
- Ressources média
- Configuration des canaux VoIP
- Dual Homing

↑