# Contrôle de la bande passante des liens vidéo

Le streaming vidéo d'une connexion vidéo est traitée d'une manière particulière par la commande de bande passante.

Un appel vidéo nécessite de la bande passante supplémentaire pour la transmission de données vidéos (streaming vidéo), mais pas de ressources DSP supplémentaires puisque le streaming vidéo n'est pas guidé via le serveur de communications. Dans le modèle de bande passante, le besoin de bande passante pour la vidéo est impliqué comme 2ème priorité dans le calcul: S'il n'y a pas assez de bande passante disponible pour le streaming vidéo, la connexion est établie sans vidéo.

Afin d'éviter qu'un lien WAN ne soit bloqué par un appel vidéo, il est possible de réserver le besoin minimum de largeur de bande pour le streaming audio. Le besoin minimum doit alors être étalé de manière à ce que le nombre de connexions simultanées souhaité peut être établi en tant que connexions audio.

Figure 1. Traitement du streaming vidéo dans la commande de bande passante

Table 1. Légende et explication
| Bande passante disponible |  | Streaming vidéo d'un appel
| Bande passante réservée pour l'audio (affichage =q2, Paramètre Bande passante réservée pour l'audio) |  | Cette connexion ou cette partie de connexion peut être établie.
| Streaming audio d'un appel |  | Cette connexion ou cette partie de connexion ne peut pas être établie.
A | Une connexion audio est établie, deux autres vont s'ajouter
B | Une connexion vidéo est établie, une deuxième connexion audio s'ajoute, une troisième connexion audio ne peut plus être établie
C | Une connexion audio est établie, une autre va s'ajouter. Le troisième appel est un appel vidéo. Pour des raisons de place, celui-ci n'est établi qu'en tant que liaison audio.
D | Un appel vidéo est établi en tant que connexion audio, puisque le besoin de bande passante du streaming vidéo est plus grand que la bande passante disponible. Un autre appel audio peut être établi.

Parent topic: Sites
↑