# Configuration d’AIN (guide)

Ce guide vous aidera à configurer un AIN. L'AIN complet est configuré via le maître comme s'il s'agissait d'un seul serveur de communication. Les divers nœuds sont identifiés par leur numéro de nœud. Le nœud 0 représente toujours le maître. Les satellites sont numérotés dans l'ordre dans lequel ils se sont connectés au Maître. L’adresse complète d’un port est ainsi, p.ex., Nœud 2 Port 0.10-1.

## Outils de configuration

Les outils suivants sont à votre disposition pour les travaux d'administration et de configuration:

- Le gestionnaire de projet Mitel CPQ est utilisé pour la planification et l'établissement de devis pour un AIN.

- Utilisez l'accès d'administration WebAdmin pour la configuration et l'administration.

- Pour la gestion des utilisateurs et des frais d'appel, utilisez l'accès à l'assistant système de WebAdmin.

## Acheminement des appels et configuration des ressources de liaison

1. Créez ou complétez les données de base telles que plan SDA, plan de numérotation, utilisateurs et listes de numéros abrégés

2. Configurez les ressources média (=ym) en fonction des valeurs calculées par le Mitel CPQ Project Manager.

3. Configurez les paramètres spécifiques au nœud pour l'AIN.

4. Configurez les régions AIN dansl'affichage Régions (=zz).

5. Si nécessaire, configurez les zones de bande passante (=q2).

6. Configurez le débordement dansl'affichage Débordement RTPC (=kx).

7. Configurez le routage pour les téléphones mobiles intégrés et les utilisateurs PISN (voir Manuel système MiVoice Office 400 Private Networking).

8. Configurez les destinations des numéros d'urgence pour l'AIN. Faites alors en sorte que les nœuds dans d'autres régions aient aussi, normalement, d'autres destinations de secours. De tels nœuds devraient avoir leurs propres accès réseau pour qu'ils puissent être appelés directement.

9. Configurez les groupes de commutateurs pour l'AIN.

## Configurer le système DECT et d'autres installations

1. Configurez le système DECT.

   En mode d'exploitation normal d'AIN, tous les téléphones sans fil sont connectés au Maître. Les utilisateurs peuvent utiliser leurs téléphones sans fil sous le même numéro dans la zone de couverture radio de chaque nœud sans devoir spécialement s’y annoncer (roaming-passation).

   Pour Mitel 600 DECT: Configurez l'actualisation du logiciel souhaitée localement sur les appareils sous l'entrée du menu Serveur de téléchargement.

   Pour Office 135 et Office 160pro/Safeguard/ATEX : Annoncez les téléphones sans fil au système DECT A pour garantir que leur logiciel soit mis à jour lors d’une mise à jour logicielle du maître.

2. Configurez les autres équipements et caractéristiques, p.ex. sélection automatique, interphones de porte, musique d'attente ou un système de messagerie vocale.

Voir aussi...

## Manuel du système Mitel Advanced Intelligent Network (AIN) :

Liens directs vers le DocFinder :

Allemand

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Informations sur le produit
↑