# Enregistrer des téléphones sans fil DECT

Les téléphones sans fil DECT doivent être enregistrés auprès du système de communication. Les téléphones sans fil des systèmes Mitel 600 DECT et Office 135/135pro peuvent être connectés à plusieurs serveurs de communication.

## Enregistrer un téléphone sans fil

Marche à suivre pour enregistrer un téléphone sans fil sur le serveur de communication:

1. Créez un nouveau téléphone avec le type d'interface DECT et attribuez-lui un utilisateur.

   Le téléphone sans fil est ouvert sur le serveur de communication. L'affichage d'état dans la vue détaillée indique Non enregistré.

2. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Vous êtes alors invité à démarrer la procédure d'enregistrement sur le téléphone sans fil. Avec les téléphones Mitel 600 DECT, vous recevez le code d'authentification (AC) que vous devez saisir dans le téléphone sans fil lors de la phase suivante.

3. Démarrez la procédure d'enregistrement sur le téléphone sans fil. Celle-ci dépend du téléphone utilisé. Vous trouverez une description détaillée dans le mode d'emploi du téléphone. L'affichage du téléphone sans fil indique Recherche ...

4. Confirmez l'enregistrement dans la fenêtre de dialogue ouverte avec OK. L'affichage d'état dans la vue d'édition indique Prêt pour l'enregistrement et le téléphone sans fil est recherché.

5. Si le serveur de communication ne reconnaît toujours pas le téléphone sans fil après un certain temps, cliquez sur le bouton Attendre....

   Une fois que le téléphone sans fil est correctement déclaré au système, l'affichage d'état dansl'affichage détaillée indique Enregistré.

## Effacer l'enregistrement d'un téléphone sans fil

Marche à suivre pour effacer l'enregistrement d'un téléphone sans fil sur le serveur de communication:

1. Ouvrez l'affichage d'édition du téléphone dont vous souhaitez annuler l'enregistrement.

   L'affichage d'état dans la vue d'édition indique Enregistré.

2. Cliquez sur le bouton Annuler l'enregistrement. Vous êtes alors invité à démarrer la procédure d'annulation de l'enregistrement sur le téléphone sans fil.

   L'enregistrement du téléphone sans fil dans le serveur de communication est supprimée.

Parent topic: Mise en service de téléphones et de terminaux
↑