# Exploiter AIN (guide)

Ce guide vous aidera à mettre en place un AIN. Avant de commencer, vous devez d'abord planifier et concevoir l'AIN avec l'aide du gestionnaire de projet Mitel CPQ.

## Mettre le maître en mode d'exploitation

Le maître est toujours le premier système à mettre en service, afin que les satellites puissent s’y connecter. Procédez de la façon suivante:

1. Raccorder le serveur de communication au réseau IP et démarrer.

2. Avec recherche système trouver le serveur de communication sur le réseau IP "Recherche d’un serveur de communication dans le réseau IP" et configurer les adresses IP. Cliquez ensuite sur le bouton Configurer.

   La fenêtre de connexion de WebAdmin s'ouvre.

3. Connectez-vous, naviguez jusqu'à l'affichage AIN (=3q) et réglez le serveur de communication sur le mode opératoire Maître AIN .

4. Activez la licence AIN et entrez le nouveau numéro de licence.

   Le maître est maintenant en exploitation et prêt à recevoir les enregistrements des satellites.

## Mettre le satellite en service

En premier lieu, vous configurez l'adresse IP du maître dans le satellite:

1. Intégrez le futur satellite dans le réseau IP selon les étapes 1et 2 dans le paragraphe précédent.

2. Connectez-vous via WebAdmin puis accédez à l'affichage AIN (=3q).

3. Sélectionnez Mode d'exploitation = satellite AIN puis, sous Adresse IP maître, entrez l'adresse IP maître.

4. Appliquez les modifications et effectuez un redémarrage.

Puis intégrez le satellite dans l'AIN :

1. Connectez-vous via WebAdmin au Maître puis naviguez vers l’affichage Cartes et modules (=4g).

   Le satellite est maintenant visible en tant que nœud supplémentaire avec ses cartes et ses modules d'extension.

2. Confirmez le nouveau satellite en cliquant sur le bouton Confirmer le nouveau satellite sur la ligne avec la carte-mère du satellite.

   Le satellite est maintenant opérationnel.

## Exclure un satellite

Procédez comme suit pour exclure du mode d'exploitation de l'AIN tout satellite qui a déjà été configuré :

Note:

Lors de l'effacement d'un satellite, toutes les données configurées en liaison avec ce nœud sont perdues dans le maître. Créez pour cela d'abord une copie de sauvegarde des données de configuration du maître ( =um).

1. Connectez-vous au satellite via WebAdmin, puis accédez à l'affichage AIN (=3q).

2. Modifiez le mode d'exploitation du satellite AIN au système individuel.

3. Redémarrez le serveur de communication (=3q).

   Le serveur de communication démarre en système individuel et n'est plus relié avec le maître.

Effacez maintenant le satellite dans la configuration maître:

1. Connectez-vous via WebAdmin au Maître puis naviguez vers l’affichage Cartes et modules (=4g).

2. Supprimez le satellite retiré en cliquant sur le bouton Effacer sur la ligne avec la carte-mère du satellite.

   Le satellite et l'ensemble des données de configuration sont effacées de la configuration maître.

Voir aussi ...

## Manuel du système Mitel Advanced Intelligent Network (AIN) :

Liens directs vers le DocFinder :

Allemand

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Informations sur le produit
↑