# Configuration du sous-réseau

Prend en charge plusieurs sous-réseaux avec le serveur DHCP situé sur le MiVoice Office 400. Le nombre maximum de sous-réseaux qu'il peut prendre en charge est de 100. Les messages DHCP Discover dans un sous-réseau sont transmis par un DHCP Relay (un service configuré sur la passerelle du sous-réseau) au serveur DHCP du MiVoice Office 400.

Table 1. Support de sous-réseau multiple DHCP
Paramètre | Explication
Passerelle | Adresse IP de la passerelle du sous-réseau.
Masque du sous-réseau | Numéro de 32 bits qui masque l'adresse IP, et divise l'adresse IP en adresse de réseau et en adresse d'hôte.
Activer |
Serveur DNS principal | Adresse du serveur DNS primaire (l'entrée est lue depuis le serveur DNS).
Serveur DNS auxiliaire | Adresse du serveur DNS secondaire (l'entrée est lue depuis le serveur DNS).
Première adresse IP | Première adresse de la plage d’adresses contrôlée par le serveur DHCP.
Dernière adresse IP | Dernière adresse de la plage d’adresses contrôlée par le serveur DHCP.
Période de validité (lease time) | Délai fourni à l'utilisateur pour travailler avec une certaine adresse IP. Les clients DHCP (p. ex., téléphones propriétaires) annoncent au serveur DHCP, avant l’expiration de la période de validité, s’ils veulent conserver leur intégration. A l’expiration de la période de validité, le serveur DHCP prolonge la validité de toutes les intégrations pour lesquelles des demandes dans ce sens ont été déposées et réinitialise le compteur de temps de la période de validité. Toutes les intégrations pour lesquelles aucune demande n’a été faite sont déconnectées et les adresses IP correspondantes sont libérées.
Option de relai | Un relai DHCP peut être configuré pour ajouter une information sur l'agent de relai (option 82) dans le message DHCP Discover transmis. Il est recommandé de saisir la même information dans le serveur DHCP. La chaîne de l'option 82 est saisie au format HEX. Un agent relai envoie une option 82 (exemple : 01 0b 00 02 00 16 45 53 2d 34 31 32 34). Cette chaîne est saisie dans les paramètres du sous-réseau sans espaces (exemple. 010b0002001645532d34313234) Pour un sous-réseau, si le serveur DHCP du MiVoice Office 400 a configuré l'option de relai DHCP et reçoit maintenant un message DHCP Discover sans option 82 ou avec une mauvaise option 82, alors il ignore le DHCP Discover et ne renvoie pas d'"offre"

Parent topic: Serveur DHCP
↑