# Mise en service de téléphones propriétaires IP

Vous souhaitez configurer les téléphones du système IP pour qu'ils fonctionnent sur un seul serveur de communication ou pour qu'ils fonctionnent en mode AIN sur le Maître.

## Procédure standard

Appliquez la procédure standard si tous les téléphones se trouvent dans le même sous-réseau et que l'adressage IP est administré par DHCP/DNS.

1. Ouvrez les téléphones propriétaires IP et attribuez-leur un utilisateur à chacun.

2. Raccordez les téléphones propriétaires IP au réseau IP.

   Si vos téléphones propriétaires IP ne sont alimentés en courant par le raccordement réseau IP, vous devez en plus raccorder des blocs d'alimentation adaptés au téléphone (disponible auprès de votre revendeur).

   Si les téléphones propriétaires IP sont déjà alimentés, séparez-les rapidement de l'alimentation afin d'effectuer un nouveau démarrage et pour établir la connexion au satellite.

   L’invite s’affiche sur l’écran du téléphone. Entrer code d’enregistrement:

3. Saisissez le code d'enregistrement et confirmez la saisie par OK ou Accepter.

   Une fois le code d'enregistrement saisi, le téléphone propriétaire IP conséquent s'annonce au serveur de communications avec son adresse MAC et se trouve relié aux données du terminal prévues. Si besoin, le serveur de communication actualise le logiciel sur les téléphones propriétaires IP et les redémarre.

Les téléphones sont maintenant en état de marche. Si l’appareil est coupé du réseau IP ou de l'alimentation électrique ou si un redémarrage est effectué, le terminal se redéclare automatiquement et correctement au serveur de communication.

## Procédure étendue

Appliquez la procédure étendue de la mise en service si une autre méthode d'adressage que l'adressage DHCP/DNS doit être employée.

1. Ouvrez les téléphones propriétaires IP au niveau du système individuel ou du maître et attribuez-les aux utilisateurs (=qd).

2. Adressez les téléphones propriétaires IP, comme décrit sous la section "Méthodes d’adressage".

3. Enregistrez les téléphones propriétaires IP sur le serveur de communication comme décrit dans la section "Enregistrement des téléphones propriétaires IP sur le serveur de communication".

Parent topic: Informations sur le produit
↑