# Adresse IP du serveur de communication

(Affichage Configuration ‘Réseau IP’ Adressage IP)

Définissez ici l'adressage IP. Vous pouvez adresser le serveur de communication de manière statique ou à l'aide du DHCP. Nous vous recommandons d'adresser le serveur de communication de manière statique.

## Adresser le serveur de communication

Pour adresser le serveur de communication de manière statistique (recommandé), entrez ici une adresse IP fixe, le masque de sous-réseau et l'adresse IP de la passerelle par défaut.

Pour adresser le serveur de communication par DHCP, activez le DHCP (Client DHCP: ).

Entrez en outre l'adresse IP du serveur DNS. Sans serveur DNS, les éventuels noms d'hôte configurés ne pourront pas être résolus. Si vous ne disposez pas d'un serveur DNS, vous devez veiller lors des opérations de configuration suivantes, à utiliser exclusivement des adresses IP (non recommandé).

Parent topic: Assistant de configuration
↑