# Téléphones sans fil

Les téléphones sans fil DECT doivent être enregistrés auprès du système de communication. Les téléphones sans fil des systèmes Mitel 600 DECT et Office 135/135pro peuvent être connectés à plusieurs serveurs de communication.

En tant qu'assistant système, vous pouvez enregistrer ici des téléphones sans fil ou effacer des enregistrements.

## Enregistrer un téléphone sans fil

Marche à suivre pour enregistrer un téléphone sans fil sur le serveur de communication:

1. Cliquez dans la liste sur le téléphone sans fil que vous souhaitez enregistrer.

2. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Vous êtes alors invité à démarrer la procédure d'enregistrement sur le téléphone sans fil. Avec les téléphones Mitel 600 DECT, vous recevez le code d'authentification (AC) que vous devez saisir dans le téléphone sans fil lors de la phase suivante.

3. Démarrez la procédure d'enregistrement sur le téléphone sans fil. Celle-ci dépend du téléphone utilisé. Vous trouverez une description détaillée dans le mode d'emploi du téléphone. L'affichage du téléphone sans fil indique Recherche ...

4. Confirmez l'enregistrement dans la fenêtre de dialogue ouverte avec OK. L'affichage d'état dansl'affichage d'édition indique Prêt pour l'enregistrement et le téléphone sans fil est recherché.

5. Si le serveur de communication ne reconnaît toujours pas le téléphone sans fil après un certain temps, cliquez sur le bouton Attendre....

Une fois que le téléphone sans fil s'est connecté avec succès au serveur de communication, l'affichage de l'état dansl'affichage d'édition passe à Enregistré.

## Effacer l'enregistrement d'un téléphone sans fil

Marche à suivre pour effacer l'enregistrement d'un téléphone sans fil sur le serveur de communication:

1. Ouvrez l'affichage d'édition du téléphone dont vous souhaitez annuler l'enregistrement.

   L'affichage d'état dansl'affichage d'édition indique Enregistré.

2. Cliquez sur le bouton Annuler l'enregistrement. Vous êtes alors invité à démarrer la procédure d'annulation de l'enregistrement sur le téléphone sans fil.

   L'enregistrement du téléphone sans fil dans le serveur de communication est supprimée.

Parent topic: Destination
↑