# Adresse IP / mapping de couverture

Il est possible d'associer une adresse IP ou une plage d'adresses IP aux données de base d'un emplacement d'urgence. Cette fonctionnalité est utile pour les téléphones IP, les téléphones SIP ou les unités radio SIP-DECT possédant un emplacement statique.

L'utilisation de ce tableau requiert que le service informatique de l'entreprise configure son réseau de façon à savoir où se termine chaque câble du réseau local. En outre, il est important de ne pas modifier cette configuration. Dans le cas contraire, le tableau de mappage doit être modifié en conséquence.

## Mappage d'une adresse IP (ou d'une plage d'adresses IP) aux données de base d'un emplacement d'urgence

1. Cliquez sur le symbole.

2. Entrez l'adresse IP dans le premier champ.

3. Si vous souhaitez mapper une plage d'adresses, entrez l'adresse IP dans le second champ.

Note:

Pour que la plage d'adresses IP spécifiée soit valide, la seconde adresse IP doit être plus grande que la première.

1. Sélectionnez les données de base de l'emplacement d'urgence souhaité

2. Confirmez avec .

## Suppression d'un mappage d'adresse IP

Pour effacer un mappage d'adresse IP, cliquez sur le symbole .

Voir aussi...

## Thème spécial

"Prise en charge du service d'urgence"

Parent topic: Appels d'urgence
↑