# Enregistrer des téléphones propriétaires IP auprès du serveur de communication

Lors de l'opération d'enregistrement, l'adresse MAC du téléphone propriétaire IP est enregistrée dans la configuration du téléphone et le serveur de communication réalise une connexion de données avec le téléphone afin d'actualiser le logiciel des appareils et de transmettre les données de configuration.

Vous pouvez saisir les adresses MAC manuellement ( =32, réglage Adresse MAC) ou vous pouvez enregistrer les téléphones propriétaires IP à l'aide du système en suivant la procédure suivante :

1. Vérifiez si tous les téléphones propriétaires IP sont ouverts et ont été attribués à leurs utilisateurs ( =32, réglage Utilisateur/Groupe attribué).

2. Vérifiez qu’un code d’enregistrement est bien saisi pour tous les téléphones propriétaires IP et complétez-le si besoin est ( =32, réglage Code d'enregistrement).

   Le téléphone propriétaire IP trouve sa configuration via le code d'enregistrement. Il doit être unique pour chaque téléphone propriétaire IP. D'une manière générale, le numéro d'appel de l'utilisateur attribué est renseigné.

3. Connectez les téléphones propriétaires IP au réseau IP ou redémarrez les téléphones s'is sont déjà connectés au réseau IP.

   Après avoir établi la connexion au serveur de communication, la demande suivante apparaît sur l’affichage des téléphones: Entrer code d’enregistrement:

4. Saisissez le code d'enregistrement approprié sur tous les téléphones l'un après l'autre et confirmez la saisie avec OK ou Accepter.

Après la saisie du code d'enregistrement, le téléphone propriétaire IP s'identifie auprès du système individuel/maître avec son adresse MAC et est relié grâce à sa configuration:

- Le maître vérifie la version du logiciel d'application de l'appareil. Si le serveur de communication a enregistré un logiciel plus récent que celui enregistré sur le téléphone, celui-ci actualise le logiciel et effectue un redémarrage du téléphone. Vous pouvez le voir sur l'affichage du téléphone.

- Le téléphone est à présent prêt à l'emploi. S'il est déconnecté du réseau IP ou de l'alimentation électrique ou si un redémarrage est effectué, il se reconnecte automatiquement au serveur de nœuds correctement "Mode d'exploitation et maintenance".

Note:

- Des attributions fausses à des données de terminaux se corrigent en supprimant l’adresse MAC ( =32, réglage Adresse MAC).
- Le menu des touches Fox Remove n'a pour l'instant pas de fonction.

Parent topic: Informations sur le produit
↑