# Editer des raccordements réseau analogiques

Les interfaces réseau analogiques supportent la numérotation à fréquence vocale et la numérotation décimale. Divers paramètres permettent des adaptations spécifiques au pays et à l'opérateur du réseau.

Table 1. Réglages de l'interface réseau analogique
Paramètre | Explication
Port | Numéro de port de l'interface réseau
Blocage sortant | Cette interface réseau est bloquée pour les appels sortants.
Faisceaux | Attribution des faisceaux
Autres réglages:
Derrière un serveur de communication | Activez ce paramètre si cette interface réseau n'est pas reliée directement au réseau, mais connectée en aval d'un serveur de communication primaire. La discrimination est désactivée d’une manière générale et il faut utiliser la discrimination du serveur de communication primaire. Les appels entrants sont retransmis aux utilisateurs de manière transparente.
Atténuation | Court/Court D: Pour les lignes avec une résistance de boucle inférieure à 280 ohms. Long/Long D: Pour les lignes avec une résistance de boucle supérieure à 280 ohms. Les variantes -D servent, pour le type de communication 'réseau analogique – utilisateur numérique', à augmenter de 3 dB dans les deux directions le volume sonore généralement estimé trop faible.
Impédance AC | Il s'agit ici de choisir l'impédance de la ligne réseau analogique. Ce réglage dépend de l'opérateur et du pays. Les valeurs par défaut sont différentes selon le pays défini dans les réglages.
Mode de numérotation | DTMF: Numérotation en fréquences DC: Numérotation décimale Sélectionnez DTMF si les deux modes de numérotation doivent être pris en charge sur ce raccordement réseau.
Cycle de sonnerie (s) | La signalisation interne est interrompue si, en cas d'appels entrants, la durée entre les signaux de sonnerie sur la ligne réseau est supérieure à la valeur réglée ici. C'est par exemple le cas lorsque l'appelant externe raccroche.
Détection tonalité de numérotation | Le serveur de communication attend la tonalité de numérotation du réseau avant de lancer la numérotation.
Durée de tonalité de numérotation (s) | Délai d’attente sur la tonalité de numérotation du réseau: si la détection de tonalité de numérotation est active, l'appel est commuté sur la prochaine ligne réseau libre à l'expiration du délai d'attente. Si la détection de tonalité de numérotation est désactivée, la numérotation commence au plus tard à l'expiration du délai d'attente.
Tonalité de numérotation internationale | En cas de sélection d'une tonalité de numérotation internationale, l’opération de numérotation est interrompue après l'une des 10 séries de chiffres pré-définissables afin d’attendre la tonalité de numérotation internationale. Les séquences peuvent être définies dansl'affichage de la tonalité de numérotation internationale ( =g9) .
Discrimination réseau | Sélectionnez ici la discrimination réseau pour cette interface réseau. Lorsque cette interface réseau n'est pas reliée directement au réseau, mais connectée en aval d'un serveur de communication principal (réglage Derrière un serveur de communication), sélectionnez une discrimination réseau pour laquelle l'indicatif de sortie réseau du serveur de communication est saisi. Configurez la discrimination réseau dans Routage des appels / Réseau / Discrimination réseau ( =pm). --> actuellement, (R3.2) manque toujours, est-ce volontaire ???
Signal de libération :
Signal de libération | Si une connexion n'est interrompue qu'unilatéralement par l'interlocuteur externe, la connexion est maintenue jusqu'à ce que le central envoie un signal de libération. Si une connexion est uniquement terminée par l'interlocuteur externe, la connexion reste active. Les taxes qui en résultent peuvent être élevées. Note: Les opérateurs n'émettent pas tous un signal de libération.
Type de signal de libération | Le genre de signal de libération dépend de l'opérateur de réseau. Sur les réglages Tonalité d'occupation et tonalité d'encombrement: La fréquence et la séquence temporelle des tonalités d'occupation dépendent du pays. La détection est automatiquement adaptée au pays configuré.
Niveau de la tonalité d'occupation/d'encombrement | Le niveau de la tonalité d'occupation n'est pas obligatoirement le même sur toutes les lignes réseau. Vous pouvez également adapter ici la détection au niveau existant.
Détection CLIP:
Détection CLIP | L'opérateur de réseau prend le CLIP en charge sur cette interface réseau et le serveur de communication doit le saisir et le réutiliser. L'opérateur de réseau ne prend pas le CLIP en charge sur cette interface réseau.
Type de signal d'alerte | Ne sélectionnez ce type que si l'opérateur de réseau transmet les données CLIP. Pas de signal d'alerte: La transmission a lieu entre le premier et le deuxième signal de sonnerie. Le premier signal de sonnerie sert de signal d'alerte. Impulsion sonnerie: La transmission des données a lieu avant le premier signal de sonnerie. Une impulsion de sonnerie sert de signal d'alerte. Signalisation double: La transmission des données a lieu avant le premier signal de sonnerie. Deux tonalités successives (signalisation double) servent de signal d'alerte. Inversion de la polarité & Tonalité double: La transmission des données a lieu avant le premier signal de sonnerie. Une inversion de la polarité de la ligne, suivie de deux tonalités successives (signalisation double), sert de signal d'alerte. Pas défini: Aucune donnée n'est détectée.
Mode de détection CLIP | Il s'agit d'un réglage dépendant des pays. FSK: Les données du clip sont transmises sous forme de signal FSK (Frequency Shift Keying). Ce réglage par défaut vaut pour la plupart des pays. DTMF: Les données CLIP sont transmises à l'aide de signaux DTMF (ceci vaut par ex. pour l'Arabie Saoudite).

Parent topic: Routage entrant des appels
↑