# Configuration de base

Vous trouvez ici tous les réglages nécessaires pour coupler de manière optimale le serveur CTI au serveur de communication. Vous avez déjà procédé à la plupart des réglages lors de la mise en service de la carte d'applications à l'aide des assistants de configuration.

Table 1. Configuration générale
Paramètre | Explication
--- | ---
Ordre des noms (tel qu'il est utilisé dans le serveur de communication) | Définissez ici l'ordre des noms et prénoms. Le réglage sera appliqué à toutes les applications que figurent dans la carte d’applications. Sélectionnez ici l'ordre tel qu’il a été défini dans les annuaires du serveur de communication. Note: Effectuez ce réglage de préférence au début des travaux de configuration et évitez dans la mesure du possible de changer ce réglage une fois que le système est entièrement configuré.
Adresse IP | Adresse IP du serveur de communication. Si une adresse IP incorrecte est entrée, il est probable que l'assistant de configuration ait trouvé d'autres serveurs de communication dans votre sous-réseau. Sous Serveurs de communication dans le sous-réseau, vous trouverez les adresses IP des serveurs de communication détectés. Sélectionnez l'adresse IP du bon serveur de communication et cliquez sur le bouton << pour l’appliquer. Note: Si vous souhaitez modifier l'adresse IP du serveur de communication et de la carte d'applications, vous devez commencer obligatoirement par charger celle de la carte d'applications!
Serveur de communication dans le sous-réseau | Liste des adresses IP des tous les serveurs de communication détectés dans le sous-réseau. Pour appliquer une des adresses IP, cliquez sur le bouton <<.
Mot de passe actuel | Le mot de passe actuel de la carte d'applications, du système d'exploitation Windows, ainsi que l’application OIP installée.
Nouveau mot de passe | Le nouveau mot de passe sur la carte d'applications est repris automatiquement pour le système d'exploitation Windows ainsi que pour les applications OIP installées. Un changement de mot de passe peut donc prendre plusieurs minutes.
Configuration du groupe de travail Windows | Ces réglages n'ont de sens que si la carte d'applications doit être intégrée à un groupe de travail de Windows. Note: La carte d'applications ne doit pas être reliée à un domaine.
Portail de configuration du serveur CTI | Ce chapitre contient un lien vers la boîte à outils OIP et un lien vers la page de configuration du TWP. Loguez-vous avec le nom d'utilisateur cpu2-emmc et le mot de passe de la carte d'applications.

Parent topic: Multimédia
↑