# Configurez la musique d'attente

(Affichage Configuration ‘Services’ Musique d'attente)

Déterminez ici ce que l’appelant doit entendre pendant la communication en maintien (à l’échelle du système). Dans la configuration standard, une tonalité double répétitive est diffusée périodiquement (tonalité de maintien). Remplacez la tonalité de maintien par de la musique ou un enregistrement de votre choix ou poursuivez à l’étape suivante.

Parent topic: Assistant de configuration
↑