# Interphone de porte

la sonnette de porte est directement couplée à un téléphone via l'interface d'interphone de porte et l'utilisateur peut établir une communication avec l'interphone ou actionner le relais d'ouverture de porte, depuis son téléphone.

Table 1. Interphone de porte
Paramètre | Explication
Interphone de porte | Désignation de l'interphone de porte
Numéro d'appel | Numéro d’appel de l'interphone de porte
Nom | Nom de l'interphone de porte
Destination pour la position commutateur x | L’actionnement de la sonnette de porte est signalé aux destinations d’appel inscrites en fonction de la position commutateur active.

Parent topic: Destination
↑