# Enregistrer des téléphones propriétaires IP

Les téléphones propriétaires IP sont enregistrés sur le serveur de communication via leur adresse MAC.

## Enregistrer dans le système individuel ou sur le maître

Appliquez la procédure standard suivante, si tous les téléphones se trouvent dans le même sous-réseau et que l'adressage IP est administré par DHCP/DNS.

Si vous souhaitez utiliser une autre méthode d'adressage que l'adressage DHCP/DNS, utilisez la procédure d'implémentation étendue décrite dans les thèmes spéciaux de la rubrique "Téléphones propriétaires IP dans le thème".

1. Ouvrez les téléphones propriétaires IP et attribuez-leur un utilisateur à chacun.

2. Raccordez les téléphones propriétaires IP au réseau IP.

   Si vos téléphones propriétaires IP ne sont alimentés en courant par le raccordement réseau IP, vous devez en plus raccorder des blocs d'alimentation adaptés au téléphone (disponible auprès de votre revendeur).

   Si les téléphones propriétaires IP sont déjà alimentés, séparez-les rapidement de l'alimentation afin d'effectuer un nouveau démarrage et pour établir la connexion au satellite.

   L’invite s’affiche sur l’écran du téléphone. Entrer code d’enregistrement:

3. Saisissez le code d'enregistrement et confirmez la saisie par OK ou Accepter.

   Une fois le code d'enregistrement saisi, le téléphone propriétaire IP conséquent s'annonce au serveur de communications avec son adresse MAC et se trouve relié aux données du terminal prévues. Si besoin, le serveur de communication actualise le logiciel sur les téléphones propriétaires IP et les redémarre.

Les téléphones sont maintenant en état de marche. Si l’appareil est coupé du réseau IP ou de l'alimentation électrique ou si un redémarrage est effectué, le terminal se redéclare automatiquement et correctement au serveur de communication.

## Enregistrement pour le fonctionnement hors ligne du satellite

Vous souhaitez également utiliser les téléphones du système IP dans un AIN en mode d'exploitation hors ligne par satellite. Pour cela, vous devez enregistrer les téléphones à la fois sur le maître et sur le satellite (voir aussi "Satellite en mode hors ligne"). Procédez de la façon suivante:

1. Installez le satellite pour le mode hors ligne ( =3q).

2. Ouvrez les téléphones propriétaires IP dans le maître et dans le satellite. Attribuez-lui un utilisateur respectif.

3. Démarrez le satellite en mode d'exploitation hors ligne en déconnectant le maître du réseau IP.

   Le satellite effectue un redémarrage et démarre en mode hors ligne.

4. Enregistrez maintenant les téléphones sur le satellite. Suivez pour cela les instructions ci-dessus à partir de l'étape 2.

5. Coupez à nouveau du réseau IP les téléphones IP propriétaires que vous venez de configurer sur les satellites.

6. Terminez le mode hors ligne du satellite en raccordant à nouveau le maître au réseau IP.

   Le satellite redémarre et démarre en mode d'exploitationAIN.

7. Enregistrez maintenant les téléphones sur le maître. Suivez pour cela les instructions ci-dessus à partir de l'étape 2.

Les téléphones essayent de s'annoncer au satellite. Celui-ci relaye cependant la demande au maître.

## Annuler l'enregistrement

Afin d'enlever un téléphone propriétaire IP déjà enregistré, effacez son adresse MAC.

## Élargir le téléphone propriétaire IP avec les modules d'extension

Procédez comme suit pour étendre un téléphone propriétaire IP avec des modules d'extension:

1. Raccordez le ou les modules d'extension au téléphone propriétaire.

2. Appuyez pendant au moins 2 secondes sur une touche configurable quelconque.

   Le serveur de communication détecte les nouveaux modules de clés d'extension et vous pouvez configurer les clés à l'aide de WebAdmin.

Voir aussi...

## Thème spécial

"Zoom sur les téléphones propriétaires IP"

Parent topic: Mise en service de téléphones et de terminaux
↑