# VoIP

C'est ici que vous trouverez les paramètres pour une transmission audio dans le réseau IP

Table 1. SIP
Affichage | Description
Port de signalisation | Le port par défaut pour la signalisation SIP est le 5060
Tempo de rafraichissement pour surveillance de ligne active (s) | La fonction Surveiller la connexion active contrôle à des intervalles réguliers si la connexion avec le poste terminal est encore active en utilisant la méthode d'actualisation de la session. Si le poste terminal ne réagit pas dans le délai configuré (en secondes), la connexion est désactivée.
Délai d'expiration de l'enregistrement interne (heures) | Le temps d'enregistrement pour tous les clients SIP (autres que les clients MMC).
Utiliser un temps d'enregistrement très long pour la MMC | Le délai d'enregistrement pour les clients MMC est fixé à 30 jours.

Table 2. Réglages RTP
Affichage | Description
Slot |
Carte/module |
Emplacement sur la carte |
Module |
Premier port RTP | Début de la plage de ports RTP
Dernier port RTP | Fin de la plage de ports RTP
Gamme contrôle de la bande passante |

Table 3. NAT
Affichage | Description
Adresse passerelle TAR (NAT) publique |
Adresse média SIP publique | Adresse de signalisation SIP (RFC3581):

Table 4. Paramètres de téléphones propriétaires IP
Affichage | Description
Port de signalisation |
Durée keep alive (s) |
L'enregistrement est arrivé à expiration (s) |
Mot de passe d'administrateur (également valable pour les téléphones Mitel SIP) | Ici, vous pouvez définir le mot de passe local pour tous les téléphones du système IP connectés et les téléphones Mitel SIP en même temps. Les mots de passe existants sont alors écrasés. Vous devez redémarrer les téléphones Mitel SIP pour activer le nouveau mot de passe. Le mot de passe est activé immédiatement pour les téléphones propriétaires IP. L'entrée doit être vide pour pouvoir attribuer les mots de passe de manière locale aux téléphones. Vous devez opérer un premier démarrage du téléphone pour rétablir le mot de passe à la valeur par défaut. Le mot de passe administrateur standard pour les téléphones propriétaires IP est « 0000 ». Le mot de passe administrateur par défaut pour les téléphones SIP Mitel est "22222".

Table 5. Fax
Affichage | Description
Mode de détection de fax | Sélectionnez le paramètre Réception uniquement si le service Mitel 400 Fax est utilisé comme serveur de fax.

Table 6. QoS
Affichage | Description
Couche 2: Actif pour | Uniquement nœuds: N'appliquer les réglages couche 2 qu'aux nœuds. Nœuds et terminaux: Appliquer les réglages aux nœuds et aux terminaux IP/SIP.
Couche 2: Type de cadre | Standard (pas de QoS): Sélectionnez ce réglage quand l'assignation VLAN basée sur le port est effectuée sur le commutateur utilisé (par défaut). VLAN/CoS 802.1p/Q): Sélectionnez ce paramètre pour l'attribution de VLAN balisé du serveur de communication conformément à IEEE 802.1/Q, ou pour activer la hiérarchisation CoS. L'ID du VLAN est attribué plus bas.
Couche 2: Niveau de priorité CoS | Établit la priorité des paquets de langue quand la hiérarchisation CoS est active. Pour une bonne qualité vocale, il faut régler le niveau 5. 6 Voix interactive
Couche 2: ID VLAN | ID du VLAN auquel le serveur de communications doit être affecté. Note: Quand les téléphones IP sont aussi intégrés au VLAN (paramètre Actif pour = Nœuds et terminaux) les téléphones IP doivent être assignés au même VLAN.
Note: Les réglages niveau 2 sont uniquement disponibles pour des raisons de compatibilité avec les systèmes anciens.
Couche 3: Signalisation DSCP | Les valeurs saisies dans le maître sont automatiquement transmises aux satellites. Une classe basse ne signifie pas une priorisation plus basse. Pour FoIP (T.38), c'est la configuration pour la classe DSCP Voix qui est utilisée. Vous trouverez des informations complémentaires sur les réglages de couche 3 sous les liens hypertextes au paragraphe Voir aussi...
Couche 3: Voix DSCP
Couche 3: Vidéo DSCP

Voir aussi...

"Hiérarchisation et QoS"

"Configuration des canaux VoIP"

Parent topic: Serveur DHCP
↑