# Acheminement de débordement RTC

Le routage de débordement RTC achemine automatiquement les appels via le réseau public lorsque plus aucun canal vocal n’est disponible sur le réseau IP.

À l'aide du routage de débordement RTC, vous pouvez dans l’AIN p.ex. exposer les canaux vocaux et les largeurs de bande dans le réseau IP pour un trafic moyen, et diriger une partie des appels sur le RTPC lors de pics de trafic. Ceci permet une configuration économique des acheminements des appels.

## Intervention du routage de débordement RTC

L'acheminement par débordement du RTCP convient pour l'acheminement des charges de pointe entre les nœuds AIN via le RTCP, et pour l'acheminement des connexions de fax dans l'AIN (comme alternative au FoIP).

Le routage de débordement RTC est soutenu pour les liaisons directes suivantes:

- interne – interne

- interne – externe

- externe – interne.

## Restrictions

Le routage de débordement RTPC ne convient pas pour acheminer de manière générale toutes les communications dans un AIN sur le RTPC. Respectez en outre les limites suivantes:

- Le break-in et le break-out de l’acheminement de débordement RTC sont pris en charge par les interfaces réseau (T0/T2).

- Si un satellite est relié au maître par QSIG, le break-in et le break-out de l’acheminement de débordement RTC sont également pris en charge par les interfaces QSIG. Ceci, toutefois, uniquement si l'AIN dispose d'un satellite.

- Un appel en débordement RTC déjà pris en charge ne peut pas être retransmis par débordement RTC.

- Les appels des ou vers les téléphones IP ou SIP sont toujours acheminés sur le réseau IP.

- L’acheminement de débordement RTC n’est disponible que pour les connexions de point à point. Cette fonction n’est pas disponible pour la conférence, le signal d’appel, l’intercalation et la communication d’interphone.

- En cas d’appel vers un raccordement collectif dont les membres sont répartis entre différents satellites, seuls les membres du premier satellite sont appelés par débordement RTC. Les membres sur les autres nœuds ne sont appelés que si la communication est établie sur le réseau IP. C’est également le cas lorsque les autres satellites sont reliés au maître par le RTC.

- Dans l'ensemble de l'AIN un maximum de 30 appels peuvent être acheminés simultanément via le RTPC en utilisant le débordement du RTPC.

## Configuration

Table 1. Routage de débordement RTC
Paramètre | Remarques
Activer le débordement RTCP dans AIN | Le routage de débordement RTCP est activé dans AIN. Le routage de débordement RTCP est verrouillé dans AIN.
Active le débordement RTC du RPIS | Le routage de débordement est autorisé dans le RPIS Le routage de débordement est bloqué dans le RPIS-

Table 2. Nœuds AIN
Paramètre | Remarques
Nœuds AIN | Numéro du nœud dans l’AIN
Acheminement pour Break-Out | Acheminement pour le routage sortant de la connexion de débordement
Numéro de débordement | Le break-in a lieu via ce numéro d'appel. Le numéro d'appel doit être défini comme numéro SDA dans le nœud et doit être relié avec l'élément de distribution des appels break-in. Saisissez le numéro d'appel complet sans indicatif de sortie réseau. Complétez l'indicatif de pays lorsque le nœud se trouve dans un autre état.
Débordement autorisé | Vous pouvez limiter ici le nombre de connexion break-out de ce nœud.

Table 3. Eléments de distribution des appels
Paramètre | Remarques
Élément de distribution des appels | ID de l'élément de distribution des appels
Nom | Nom de l'élément de distribution des appels
Numéro d'appel associé | Numéro d'appel de l'élément de distribution des appels
Active le débordement RTC | Ce réglage est pertinent, quand la destination d'un terminal est fixée à un autre nœud dans un élément de distribution des appels. Il peut également être paramétré dans la configuration de l'élément de distribution des appels: Pour des liaisons qui conduisent un terminal à un autre nœud via cet élément de distribution des appels, le routage de débordement RTC peut être appliqué. Pour des liaisons qui conduisent un terminal à un autre nœud via cet élément de distribution des appels, le routage de débordement RTC ne peut pas être appliqué.

Table 4. Terminaux
Paramètre | Remarques
Terminal ID | Terminal ID
Description | Description spécifique customisée du terminal
Nœud | Numéro du nœud auquel le terminal est rattaché.
Port | Port du terminal sur le serveur de communication.
Active le débordement RTC | Non: Le routage de débordement RTC ne peut pas être appliqué aux connexions auxquelles ce terminal est lié. Si nécessaire: Le routage de débordement RTC peut être appliqué du point de vue du terminal, dans la mesure où le chemin de connexion normal via le réseau IP n'est pas disponible. Toujours: Le routage de débordement RTC doit toujours être appliqué aux connexions auxquelles ce terminal est lié (par ex. pour les communications fax).

Afin d'installer le routage de débordement RTC, fixez tout d'abord les autorisations et créez ensuite les configurations break-in et break-out:

## Définir les autorisations

1. Activer le routage du débordement du RTPC en général pour l'ensemble de l'AIN (autoriser le débordement du RTPC dans l'AIN).

   Les nœuds raccordés par QSIG peuvent être autorisés séparément au routage de débordement RTC (Permettre routage de débordement RTC dans le RPIS).

2. Désactivez l'acheminement du débordement du RTPC pour tous les téléphones et terminaux auxquels cette fonction doit être interdite (Terminal stable, paramètre Activer le débordement du RTPC = Non).

3. Dans les éléments de distribution des appels, désactivez le débordement du RTPC pour les téléphones sur les numéros SDA à exclure de cette fonction (tableau de distribution des appels tableau, paramètre Activer le débordement du RTPC = ).

4. Autorisez le routage de débordement RTPC pour tous les téléphones et terminaux dont les appels ne doivent être acheminés sur le RTPC que si la communication ne peut pas être établie via le réseau IP (p. ex. pour tous les télécopieurs si le FoIP doit être utilisé pour les communications fax en exploitation normale (Tableau Terminaux, Paramètre Routage de débordement RTPC = si nécessaire).

5. Forcez le routage de débordement RTPC pour tous les téléphones et terminaux dont les appels doivent toujours être acheminés sur le RTPC et jamais sur le réseau IP, par exemple pour tous les télécopieurs (Tableau Terminaux, Paramètre Routage Terminaux = Toujours).

## Établir la configuration Break-in

1. Pour l'ensemble de l'AIN, ouvrez un seul élément de distribution d'appels pour l'effraction. Pour cela, ouvrez un nouvel élément de distribution d'appels et définissez pour toutes les positions de commutation le routage de débordement RTPC de destination. Laissez les autres réglages d’EDA avec leurs valeurs par défaut.

2. Définissez pour chaque nœud un numéro SDA pour le break-in et associez-les avec l'élément de distribution des appels break-in que vous venez d'ouvrir.

## Établir la configuration Break-out

1. Déterminez pour chaque nœud l'acheminement «Break-out» (tableau Nœud AIN, paramètre Acheminement).

2. Déterminez pour chaque nœud le nombre d’appels du nœud respectif pouvant être déviés par le réseau public (tableau Nœud AIN, paramètre Connexion «break-out» activée).

Le routage de débordement RTC est maintenant installé.

Voir aussi...

## Thème spécial:

Informations générales sur Mitel Advanced Intelligent Network (AIN)
Parent topic: AIN
↑