# Sauvegarde des données

La fonction de sauvegarde automatique crée à intervalles réguliers une copie de sauvegarde des données de configuration sur le système de gestion de fichiers du serveur de communication. Avec le service de distribution, vous pouvez copier automatiquement les fichiers de la copie de sauvegarde sur un serveur FTP ou les faire envoyer par courriel.

La sauvegarde de données manuelle vous permet de créer des fichiers de sauvegarde des données de configuration et audio et de les copier manuellement sur un support quelconque de données.

Vous pouvez exporter, traiter, et réinsérer des données de configuration dans un tableau Excel avec la fonction d'exportation et d'importation.

## Sauvegarde des données

La sauvegarde de données manuelle vous permet de créer des fichiers de sauvegarde des données de configuration et audio et de les comprimer sous forme de fichier ZIP sur un support quelconque de données.

La sauvegarde automatique des données de configuration crée à intervalles réguliers une copie de sauvegarde de l'ensemble des données de configuration du serveur de communications, les comprime en un fichier ZIP et les dépose sur le système de fichier du serveur de communication.

Note:

Le fichier ZIP ne doit pas être modifié ni déballé afin de garantir le bon déroulement de la restauration de la copie de sauvegarde.

## Sauvegarde manuelle

Les données de configuration et audio doivent être enregistrées séparément, puis copiées sous forme de fichiers ZIP sur le support de votre choix. Les données de configuration sont en outre automatiquement copiées sur le système de fichiers du serveur de communication.

Créez une copie de sauvegarde manuelle dans les situations suivantes (recommandation):

- Avant d’effectuer un premier démarrage du serveur de communication (un premier démarrage réinitialise toutes les données de configuration aux valeurs par défaut).

- Avant d’étendre ou de réduire le serveur de communication avec des cartes et des modules et après.

- Avant et après d’importants changements de configuration.

Les sauvegardes des données de configuration et audio sont restaurées là encore séparément. Restaurez toujours les données de configuration en premier pour obtenir une sauvegarde complète. Peu importe si vous utilisez les sauvegardes depuis le système de fichiers du serveur de communication ou depuis un autre support de données. Une fois les données de configuration restaurées, le serveur de communication redémarre automatiquement. Restaurez ensuite les données audio.

## Sauvegarde automatique

La sauvegarde automatique crée une copie de sauvegarde des données de configuration à intervalles quotidiens, hebdomadaires et mensuels:

- A l’heure réglée, une copie de sauvegarde est créée chaque jour et placée dans le répertoire ..\backup\day\.

- Lors d'un changement de semaine, une copie de la sauvegarde est placée dans le répertoire ..\backup\week\.

- Lors d'un changement de mois, une copie de la sauvegarde est placée dans le répertoire ..\backup\month\.

Les répertoires de sauvegarde se trouvent sur le système de fichiers du serveur de communication et sont directement accessibles via le Navigateur de fichier ( =2s) ou par connexion FTP.

Une copie de sauvegarde reste enregistrée jusqu'à expiration de la durée de conservation réglée, après quoi le fichier ZIP est effacé par le système de fichiers.

Table 1. Réglages
Réglage | Description
Sauvegarde automatique | Des copies de sauvegarde sont régulièrement établies et enregistrées sur le système de fichiers du serveur de communication. La sauvegarde automatique des données ainsi que le service de distribution FTP ou mail sont éteint. Aucune copie de sauvegarde n'est crée.
Heure de sauvegarde automatique | Une copie de sauvegarde est créée à l’heure réglée ici.
Durée de rétention de la sauvegarde quotidienne (jours) | Toutes les copies de sauvegarde dans le dossier de sauvegarde ..\backup\day\ sont effacées, dans la mesure où elles sont plus anciennes que le nombre de jours définis ici.
Durée de conservation des sauvegardes hebdomad. (semaines) | Toutes les copies de sauvegarde dans le dossier de sauvegarde ..\backup\week\ backup sont effacées, dans la mesure où elles sont plus anciennes que le nombre de semaines défini ici.
Durée de conservation des sauvegardes mensuelles (mois) | Toutes les copies de sauvegarde dans le dossier de sauvegarde ..\backup\month\ sont effacées, dans la mesure où elles sont plus anciennes que le nombre de mois défini ici.

## Service de distribution

Le service de distribution par courriel envoie une copie de chaque copie de sauvegarde créée à une adresse électronique préconfigurée.

Table 2. Paramètres du service de distribution par mail
Réglage | Description
Service de distribution par e-mail actif | La copie de sauvegarde automatique la plus récente est envoyée en pièce jointe par courrier électronique selon l'intervalle de distribution défini. Note: L’accès à un serveur SMTP doit être configuré pour pouvoir envoyer des e-mails. Dans un AIN, vous devez définir le serveur SMTP uniquement dans le maître.
Fréquence de distribution (jours) | Vous pouvez envoyer la copie de sauvegarde la plus récente quotidiennement (1) ou moins souvent.
Adresse électronique | Entrez ici en guise d’adresse de destination, une adresse d’e-mail valable (l’adresse d’e-mail n’est pas vérifiée et les rapports de livraison ne sont pas analysés).
Sujet du mail | Saisissez ici l’objet de l’e-mail souhaité. Si vous ne saisissez pas de texte, un texte standard est utilisé.

La distribution par FTP dépose de manière additionnelle une copie de sauvegarde sur le serveur FTP.

Table 3. Paramètres service de distribution FTP
Réglage | Description
Service FTP actif | La copie de sauvegarde automatique la plus récente est copiée sur le serveur FTP.
Fréquence de distribution (jours) | La copie de sauvegarde est déposée quotidiennement (1) ou moins souvent sur le serveur FTP.
Adresse FTP | Entrez ici l’adresse sous laquelle le serveur FTP est accessible.
Nom d'utilisateur et mot de passe | Entrez ici les données d’accès au serveur FTP.
Répertoire de destination FTP | Entrez ici le chemin du répertoire cible sur le serveur FTP (p. ex., "/commserver/backup/"

## Fonction d'importation et d'exportation

Vous pouvez exporter, traiter, et réinsérer des données de configuration dans un tableau Excel avec la fonction d'importation et d'exportation.

Vous trouverez des instructions générales sur l'importation et l'exportation de données de configuration ici Importer et exporter des données de configuration. Veuillez les lire entièrement et attentivement et respecter strictement les consignes de sécurité y figurant avant d'importer les données de configuration.

## Tester la sauvegarde automatique

Afin de tester la sauvegarde automatique, cliquez sur le bouton Activer la sauvegarde automatique.

Une copie de sauvegarde est générée et placée dans le répertoire ..\backup\tmp\. En même temps, une tentative de distribution de la sauvegarde selon les réglages du service de distribution est effectuée.

En cliquant sur le bouton Afficher les sauvegardes sur le serveur de communication, la liste de toutes les sauvegardes disponibles sur le système de fichiers du serveur de communication s'affichent.

## Créer une sauvegarde manuelle

La sauvegarde de données manuelle vous permet de créer des fichiers de sauvegarde des données de configuration et audio et de les comprimer sous forme de fichier ZIP sur un support quelconque de données.

Procédez comme suit pour effectuer une sauvegarde manuelle:

1. Dans Créer une sauvegarde, cliquez sur le bouton Données de configuration.

2. Enregistrez le fichier ZIP compressé sur le support de données de votre choix.

   Note:

   Les données de configuration sont en outre automatiquement copiées sur le système de fichiers du serveur de communication.

3. Répétez au besoin les points 1 et 2 pour les données audio.

## Restaurer une sauvegarde

Note:

- Lors de la restauration d’une copie de sauvegarde, les données de configuration ou audio actuelles sont irrémédiablement écrasées.
- Avec la restauration de la sauvegarde des données de configuration, l'état de présence des utilisateurs, les réglages de routage personnels et les éventuels renvois d’appel activés sont remis à l’état de la sauvegarde.
- Quelques modifications de la configuration ne prennent effet qu'après un redémarrage. Une fois les données de configuration restaurées, le serveur de communication redémarre.
- Pour que la sauvegarde soit complète, restaurez toujours les données de configuration en premier, puis les données audio.

Procédez comme suit pour restaurer une sauvegarde créée manuellement:

1. Dans Restaurer une sauvegarde, cliquez sur le bouton Données de configuration / Données audio.

2. Cliquez sur le bouton Parcourir.

   Le dialogue de sélection des fichiers s'ouvre.

3. Trouvez le fichier de sauvegarde des données de configuration sur le système de fichiers de votre support de données, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Ouvrir.Le nom du fichier de sauvegarde sélectionné s'affiche.

4. Cliquez sur OK et répondez à la question de sécurité.

   La sauvegarde des données de configuration est restaurée et le serveur de communication redémarre après la confirmation.

5. Le cas échéant, recommencez les étapes 1 à 4 pour les données audio.

   La sauvegarde des données audio est chargée. Un redémarrage du serveur de communication n’est pas nécessaire.

Procédez comme suit afin de restaurer une sauvegarde générée par la sauvegarde automatique:

1. Dans Restaurer une sauvegarde, cliquez sur le bouton Utiliser les sauvegardes sur le serveur de communication.

   Note:

   Autre possibilité: dans Fonctions et réglages d'enregistrement automatique des données, cliquez sur le bouton Afficher les sauvegardes sur le serveur de communication.

2. La liste des sauvegardes disponibles s'affiche. Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez restaurer.

3. Cliquez sur le bouton Restaurer la sauvegarde sélectionnée et répondez à la question de sécurité.

   La sauvegarde des données de configuration est restaurée et le serveur de communication redémarre après la confirmation.

## Supprimer une sauvegarde

Pour supprimer manuellement ou automatiquement des sauvegardes de données de configuration du système de fichiers du serveur de communication, procédez comme suit:

1. Cliquez sur le bouton Afficher les sauvegardes sur le serveur de communication.

2. Cliquez sur le bouton Effacer tous et répondez à la question de sécurité.

   Toutes les sauvegardes situées sur le système de fichiers du serveur de communication sont supprimées.

Voir aussi...

"Importer et exporter les données de configuration"

Parent topic: Maintenance
↑