# Conférence

Une conférence peut être instaurée sur différents modes. Pour un pont de conférence, les participants de conférence se connectent à une heure précise. Vous pouvez définir dans cet affichage un numéro d'accès interne et externe pour le pont de conférence. Vous pouvez préconfigurer 4 groupes de conférence pour les conférences régulières établies à chaque fois avec les mêmes participants. Lorsque vous programmez le code de fonction sous une touche, une conférence préconfigurée est constituée par une pression de touche.

- Structure d'une conférence
- Pont de conférence
- Conférence préconfigurée
- Conférence variable
- Conférence sur demande
- Pont de conférence
- Conférences préconfigurées

Parent topic: Serveur vocal interactif
↑