# Information du système

Vous trouvez ici des informations générales sur le serveur de communication. Pour configurer le serveur de communication de manière guidée, vous pouvez activer l'un des assistants disponibles dans la partie inférieure de l'affichage.

Table 1. Information du système
Paramètre | Explication
Serveur de communications | Désignation du type de serveur de communication.
Pays | Les données standard sont localisées pour le pays indiqué.
ID d'équipement (EID) | Numéro d'identification du serveur de communication.
Support ID | Identification du serveur de communication vis-à-vis du support. Le support ID est généré sur le serveur de licence à l'aide de l'EID et est automatiquement saisi ici après la première connexion internet du serveur de communication avec le serveur de licence.
ID canal (CID) | Désignation du canal de vente.
Utilisateurs configurés | Nombre d'utilisateurs configurés dans le système. Des informations détaillées sur le type des utilisateurs configurés sont affichées entre parenthèses.
Licences utilisateur (utilisées / disponibles / total) | Aperçu du nombre utilisé / disponible / total de licences d'utilisateur, y compris les licences de base et les licences UCC.

Table 2. Information du système
Paramètre | Explication
Serveur de communications | Désignation du type de serveur de communication.
Pays | Les données standard sont localisées pour le pays indiqué.
ID d'équipement (EID) | Numéro d'identification du serveur de communication.
Vérification des licences en ligne (connexion Internet permanente nécessaire) | Afin de vérifier les licences, le serveur de communication envoie régulièrement des messages au serveur de licence Mitel afin de maintenir l'autorisation pour l'exploitation non restreinte. Au plus tard après 72 heures sans connexion, le serveur de communication passe en mode d'exploitationrestreint. La licence est liée aux EID d'un satellite. Saisissez les EID de ce satellite sous Gateway-EID. Sans Gateway EID, le serveur de communication n'est pas autorisé. Si la connexion avec le satellite s'interrompt, le serveur de communication bascule au plus tard au bout de 72 heures en mode d'exploitation restreint. Note: Si vous activez ou désactivez la vérification des licences en ligne, un nouveau code de licence est toujours nécessaire.
Support ID | Identification du serveur de communication vis-à-vis du support. Le support ID est généré sur le serveur de licence à l'aide de l'EID et - après la première connexion internet du serveur de communication avec le serveur de licence - est automatiquement saisie ici.
ID canal (CID) | Désignation du canal de vente.
Utilisateurs configurés | Nombre d'utilisateurs configurés dans le système. Des informations détaillées sur le type des utilisateurs configurés sont affichées entre parenthèses.
Licences utilisateur (utilisées / disponibles / total) | Aperçu du nombre utilisé / disponible / total de licences d'utilisateur, y compris les licences de base et les licences UCC.

Table 3. Software Assurance
Paramètre | Explication
État SWA | Indication de l'état SWA actuel avec d'autres informations, par ex. la date d'expiration SWA.
Utilisateurs couvert par le SWA | Indique le nombre d'utilisateurs couverts par le SWA.
Utilisateurs configurés | Indique les utilisateurs configurés dans le serveur de communication. Si le nombre des utilisateurs configurés dépasse celui des utilisateurs couverts par la SWA, la SWA est invalide.

Parent topic: Vue d'ensemble du système
↑