# Système

Ici, vous pouvez voir les unités radio DECT connectées. Vous pouvez aussi modifier certains paramètres ou ajouter des informations.

## Paramètres du système

Table 1. Paramètres du sytème DECT
Paramètre | Explication
Licence DECT |
Nombre d’unités radio |
État du système DECT | Ce réglage vous permet de désactiver la partie émission et réception de toutes les unités radio. Cet état est signalé sur les unités radio avec une séquence spéciale de clignotement des LED. Note: Plus aucune communication vocale DECT n’est possible à l’état Passif.
LED de l'unité radio DECT | Ce réglage vous permet de désactiver les LED (diodes électroluminescentes) d'affichage d'état sur toutes les unités radio raccordées au serveur de communication. (active le réglage par défaut )
Cryptage | Si vous avez raccordé au serveur de communication des téléphones sans fil de constructeurs tiers en mode GAP, il se peut que ceux-ci ne prennent pas en charge le chiffrage des données vocales. Ce paramètre doit dans ce cas être désactivé. (active le réglage par défaut )
Mode de compatibilité GAP | Avec ce réglage (par défaut) le système DECT fonctionne en mode Zero-Blind-Slot. Dans ce mode, les 8 canaux sont pris en charge dans les unités radio SB-8. Avec ce réglage, le système DECT fonctionne en mode Zero-Blind-Slot. Vous devez sélectionner ce mode lorsque vous utilisez des téléphones sans fil GAP plus anciens qui ne prennent pas en charge le mode Zero-Blind-Slot. Dans le mode de compatibilité GAP, seuls 6 canaux sont pris en charge sur les unités radio SB-8.
Délai (s) de rappel DECT | Un rappel de communication maintenue est signalé durant ce laps de temps sur un téléphone sans fil si la communication vocale DECT a été auparavant brièvement coupée.
Numéro maximum des zones géographiques | Vous pouvez sélectionner les zones géographiques 1, 2 ou 4: 1: Jusqu’à 256 unités radio sont autorisées. 2: Jusqu’à 128 unités radio sont autorisées par zone géographique. 4: Jusqu’à 64 unités radio sont autorisées par zone géographique. Le réglage est fonction de votre situation locale (pour tout conseil, voir zone géographique DECT).

## Unité radio

Supprimer une unité radio

Sélectionnez une unité radio et cliquez sur le bouton Supprimer pour la retirer du serveur de communication.

## Choisir

Dans la liste déroulante, sélectionnez un nœud AIN.

Table 2. Unité radio DECT
Paramètre | Explication
Nœud |
Port |
État |
Nom | Donnez un nom à l'unité radio DECT ici.
Type |
Version HW |
Alimentation locale | Les unités radio peuvent aussi être alimentées localement pour décharger l'alimentation des terminaux du serveur de communication. Ceci peut éviter la mise en œuvre d'une alimentation auxiliaire dans certains cas.
État d’alimentation locale |
Antenne externe | Si une unité radio SB-8ANT est raccordée au serveur de communication, vous pouvez activer l'antenne externe avec ce paramètre . Si la case n'est pas cochée, le système commute sur l'antenne interne. Tip: Le recours à des antennes externes est judicieux pour obtenir un effet de directivité des signaux radio et, ainsi, une augmentation de la portée dans une direction donnée (p.ex., pour couvrir un bâtiment voisin éloigné). Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi Établissement du projet DECT.
Zone de couverture | Attribuez ici l'unité radio d'une de quatre zones de couverture maximum. Une sélection est uniquement possible lorsque plusieurs zones de couverture sont définies dans l’affichage Zones de couverture DECT ( =5m). Note: Au maximum 64 unités radio peuvent être attribuées à une zone de couverture.
Couverture d'urgence | Vous pouvez assigner ici à l'unité radio DECT n'importe lequel des ensembles de données de base de la couverture d'urgence définie. Lorsqu'un numéro d'urgence publié sur la liste de numéros d'urgence publics ( =we) est composé, le système réagit en déclenchant des actions spécifiques : L'emplacement de l'appelant est envoyé à l'opérateur, une équipe de réponse d'urgence est informée, les alarmes sont émises et les journaux sont mis à jour. Vous trouverez davantage d’informations dans le thème spécial "Assistance au service d’urgence".
ID de l’Unité radio |

Parent topic: TDM-DECT
↑