# Raccordements réseau numériques (DSI)

Vous voyez ici les interfaces de terminal disponibles pour téléphones numériques propriétaires. Vous pouvez raccorder 2 téléphones propriétaires ou une unité radio DECT par interface. La longueur de la ligne peut aller jusqu'à 1200m.

## Variantes DSI

Votre serveur de communication prend en charge sur les interfaces de terminal numériques des téléphones propriétaires avec interface DSI-AD2. Le serveur de communication Mitel 470 prend par ailleurs en charge des téléphones propriétaires avec une interface DSI-DASL.

## Raccordement réseau numérique DSI-AD2

Selon la longueur de la ligne, il est possible de raccorder un ou deux téléphones propriétaires par interface DSI. L'unité radio DECT est également considérée comme un téléphone propriétaire. Les exigences suivantes sont applicables à la longueur de ligne pour que le temps de propagation de signal se situe dans le domaine optimal:

- Une longueur de ligne de 700 m maximum permet de connecter deux téléphones propriétaires. La longueur de ligne maximale entre les points de connexion de deux téléphones propriétaires ne doit pas dépasser 10 mètres.

- Si vous ne raccordez qu’un seul téléphone propriétaire, la longueur maximale de la ligne est de 1200m.

- La longueur de ligne entre la prise de raccordement du serveur de communication et la prise de raccordement du téléphone propriétaire doit être d’au moins 10 m.

Note:

Aucune autre unité radio ni aucun téléphone propriétaire ne doivent être raccordés à une interface DSI-AD2 à laquelle une unité radio DECT est déjà raccordée.

Note:

En cas de forte consommation des terminaux raccordés, vous devez utiliser une alimentation locale ou réduire la longueur de la ligne. Consultez à ce sujet les indications des modes d'emploi des terminaux et du manuel système de votre serveur de communication.

Parent topic: Contrôle d'accès
↑