# Vérifier les interfaces réseau

(Affichage Configuration " Système" Interfaces)

Contrôlez ici les interfaces réseau disponibles pour le rattachement au réseau et verrouiller les interfaces réseau inutilisées pour les appels sortants.

La figure montre la connexion actuelle du port du serveur de communication. Passez le pointeur de la souris sur les raccordements pour afficher la connexion du port. Cliquez sur un raccordement pour passer à la configuration des interfaces.

Verrouiller une interface réseau pour les appels sortants

1. Sélectionnez l'interface réseau analogique ou RNIS inutilisée. Vous pouvez la sélectionner en cliquant le port sur la figure ou dans les listes d’interfaces Analogique ou RNIS.

2. Activez le blocage sortant (Blocage sortant: )

3. Validez le réglage en cliquant sur le bouton Appliquer.

Parent topic: Assistant de configuration
↑