# Acheminement

## Suite de étape 10 - Contrôler l'acheminement sortant

1. Vérifiez l'attribution de faisceau et adaptez-la au besoin.
2. Vérifiez l'ordre des faisceaux et adaptez-le si nécessaire. (L'acheminement tente de passer un appel via le premier faisceau disponible).
3. Cliquez sur Appliquer pour valider les réglages et fermer l'affichage superposé.

Parent topic: Sauvegarder les données de configuration
↑