# Editer une communication réseau numérique

Vous définissez et configurez ici la communication réseau numérique sélectionnée.

Table 1. Communication réseau numérique
Paramètre | Explication
Connexion Exchange | Numéro d'identification de la communication réseau
Nom | Nom de la communication réseau
Type de communication réseau | Type de la communication réseau
Protocole | Affiche le protocole réseau utilisé.
Nombre maximum d'appels entrants / Nombre maximum d'appels sortants | Dès que la limite réglée est atteinte, plus aucun appel entrant/sortant n'est acheminé via ce faisceau. L'appelant en est informé par la tonalité d'encombrement. Vous pouvez ainsi assurer que des lignes restent libres pour les appels sortants/entrants.
Nombre maximal d'appels en parallèle | Dès que la limite réglée est atteinte, plus aucune communication n'est établie via ce faisceau.
Total canaux B | Montre le nombre de canaux B disponibles sur les interfaces réseau numériques.

## Interfaces réseau numériques

Une communication réseau numérique a une ou plusieurs interfaces réseau de même type.

Table 2. Interface réseau
Paramètre | Explication
Type d'interface | Désignation des interfaces
Blocage sortant | Il n'est pas possible de téléphoner en sortie par cette interface de réseau (interfaces T2 exclues).
Modifier l'attribution de la communication réseau | Vous pouvez ici retirer l'interface réseau de la communication réseau actuelle et l'attribuer à un autre faisceau. Le message textuel à l'arrière du champ de saisie vous indique si la communication réseau sélectionnée est compatible pour cette interface réseau.

## Acheminement des appels

Les appels vers des faisceaux numériques et SIP ne sont dirigés via l'acheminement par défaut qu'après un premier démarrage. Pour les diriger vers des numéros SDA, ouvrez dans la vue d'ensemble graphique, sous la colonne Plan SDA, les numéros SDA et reliez-les aux faisceaux numériques ou faisceaux SIP.

Vous pouvez définir les destinations internes en fonction de la position de commutation du groupe de commutation principal (groupe de commutation 1). Le groupe de commutation peut par exemple être utilisé pour des commutations jour, nuit et fin de semaine avec les entrées de commandes du serveur de communication. Il peut aussi être contrôlé par le biais de fonctions programmées ou commandée manuellement par le biais d'un téléphone.

Parent topic: Routage entrant des appels
↑