# Cartes et modules

Ce synoptique présente les cartes d'interface et les modules système installés sur votre serveur de communication, l'état dans lequel se trouvent ces cartes et modules ainsi que le nombre de slots encore libres.

Table 1. Présentation des cartes et modules Mitel 415/430
Paramètre | Explication
Slot | Slots 1 à 4 pour cartes et SM1_DSP-1..3 pour les modules DSP (slots des cartes numérotés de gauche à droite)
Carte/module | Abréviation de la carte ou du module
Emplacement sur la carte | Sots disponibles pour modules sur la carte
Version du matériel | Version matérielle de la carte ou du module
État | Si la carte est en exploitation, l’état affiché ici est En exploitation.
Info d'état supplémentaire | Si la carte fonctionne correctement, l’état Aucune erreur est affiché ici.

Table 2. Présentation des cartes et modules Mitel 470
Paramètre | Explication
Slot | Numérotation des slots (de gauche à droite): Slot supérieur (arbre)1,3,5,7, l'emplacement 1 est réservé à la carte de gestion des appels CPU1. Dans le slot inférieur (arbre) 2,4,6,8, la carte d'applications CPU2 et CPU2-S ne peut être montée que sur le slot 2. Les modules sont enfichés sur des cartes.
Carte | Abréviation de la carte
Emplacement sur la carte | Désignation des slots disponibles pour modules sur la carte
Module | Non, si le slot pour modules est vide. Abréviation du module si un module est enfiché.
Activé | Sur le Mitel 470, un module EIP installé peut être activé / désactivé ici. (valeur par défaut: Activé)
Version du matériel | Version matérielle de la carte ou du module
État | Si la carte est en exploitation, l’état affiché ici est En exploitation.
Température | La température de certaines cartes est surveillée (CPU1,CPU2, CPU2-S, FXO, FXS). Info d'état supplémentaire
Info d'état supplémentaire | Si la carte fonctionne correctement, l’état Aucune erreur est affiché ici.

Note:

Si vous vous trouvez dans l'affichage Aperçu du système / Cartes et modules, vous devez d'abord passer à l'affichage Configuration / Système / Cartes et modules pour enficher ou retirer des cartes et des modules.

## Enficher ou retirer des cartes ou des modules

L'installation et le retrait de cartes d'interface ou de modules système sont décrits en détail dans le manuel système de la plate-forme correspondante.

CAUTION:

- Avant chaque intervention sur le serveur de communication, assurez-vous que celui-ci est coupé de l'alimentation électrique.
- Consultez les prescriptions de sécurité avant chaque intervention sur le serveur de communication!

Note:

Pour plus de sécurité, effectuez une sauvegarde manuelle des données de configuration avant et après chaque modification du matériel (Affichage Sauvegarde des données).

## Enficher de nouvelles cartes ou de nouveaux modules

Procédez comme suit pour équiper le serveur de communication de nouvelles cartes et de nouveaux modules:

1. L'alimentation étant coupée, équipez le système de base avec les nouvelles cartes et les adaptateurs de câblage correspondants1 et les nouveaux modules conformément aux instructions du manuel du système.

2. Démarrez le serveur de communication, connectez-vous à WebAdmin via le navigateur et accédez à cette page.

   Sur les slots nouvellement équipés, le nom de la carte ou du module est affiché avec l’état Disponible. À la fin de la ligne du slot apparaît alors un bouton Confirmer.

3. Confirmez par un clic sur le bouton Confirmer chaque nouvelle carte et chaque nouveau module.

   L’état passe alors de Disponible à En exploitation et l’opération et terminée.

## Retirer des cartes ou des modules

Procédez comme suit pour retirer des cartes et des modules du serveur de communication:

1. Une fois l'alimentation débranchée, retirez les cartes avec les adaptateurs de câblage correspondants2 et les modules conformément aux instructions du manuel du système.

2. Démarrez le serveur de communication, connectez-vous à WebAdmin via le navigateur et accédez à cette page.

   Sous les noms des cartes ou modules, des slots maintenant vides, s’affiche maintenant Non défini et l’état correspondant est Inconnu. A la fin de la ligne du slot correspondant à la carte ou au module retiré apparaît alors un bouton Effacer.

3. L’entrée de ce slot est éliminée en cliquant sur le bouton Effacer et le slot est maintenant à nouveau libre.

Parent topic: Contrôle d'accès
1 Mitel 415/430 uniquement
2 Mitel 415/430 uniquement
↑