# Données de base d'emplacement d'urgence

Pour chaque emplacement d’urgence, des données doivent être configurées. Ces données de base sont ensuite attribuées à des terminaux. Dans ce wav, le serveur de communication est capable d'envoyer l'identifiant de localisation au fournisseur connecté à un PSAP (Public Safety Answering Point).

Pour chaque emplacement d’urgence, qu’il s’agisse d’un bâtiment, d’une zone d’extérieur, d’un étage au sein d’un bâtiment, d’une pièce sur un étage ou même d’un poste unique sur un bureau, il est nécessaire de configurer des données de base d’emplacement d’urgence.

Table 1. Données de base d'emplacement d'urgence
Destination | Explication
ID | Identifiant des données de base
Nom | Abréviation ou description
Ne pas envoyer l'« Identificateur de couverture d'urgence » | Empêche l'envoi de l'identifiant de l'emplacement d'urgence au fournisseur. Cette option est utile pour les téléphones mobiles intégrés ou pour d'autres téléphones externes, qui ne sont pas statiques sur un site donné.
Identificateur de couverture d'urgence | Il s’agit d’une chaîne (30 caractères max.) envoyée au fournisseur.
Identifiant de municipalité | Identifie le code ZIP associé à l’emplacement d’appel source. Cette valeur est apposée à l’ID de l’emplacement pour former les informations d’identification de la ligne d’appel (CLI) dans l’en-tête SIP sortant (si les Faisceaux sont configurés pour apposer la valeur à l’ID de l’emplacement, voir "Éditer les groupes de faisceaux".
Acheminement | Acheminement devant être utilisé pour l'appel sortant. Si ce champ est vide, l'acheminement défini au niveau de l'utilisateur est utilisé.
info | Vous pouvez ici définir un texte d'information plus détaillé, qui est envoyé à l'équipe de réponse d'urgence interne.
Équipe de réponse d'urgence interne | Vous pouvez attribuer ici une équipe de réponse d'urgence interne. Les membres de l’équipe, ou plutôt leurs terminaux, sont alertés par un message/fenêtre contextuelle apparaît sur leurs écrans et une alarme bruyante ou un bruit de sonnerie retentit.
Hospitality Manager | Un message/une fenêtre contextuelle apparaît dans l'application Hospitality Manager, accompagné d'une alarme sonore/une sonnerie.
Liste d'adresses e-mail d'alerte (séparées par des virgules) | Pour définir des notifications supplémentaires, vous pouvez spécifier ici des adresses e-mail en les séparant par des virgules.

Voir aussi...

## Thème spécial

"Prise en charge du service d'urgence"

Parent topic: Appels d'urgence
↑