# Discriminations

Vous pouvez limiter les numéros d'appel qui peuvent être composés à l'aide des blocages de chiffres.

Avec ces blocages de chiffres, vous bloquez les destinations non désirées. Les blocages de chiffres contrôlent les chiffres composés avec une liste de blocage ou de libération. Une communication est établie ou non selon le résultat du contrôle. Les blocages de chiffres externes contrôlent les numéros d'appel vers le réseau, les blocages de chiffres internes contrôlent les numéros d'appel vers des destinations internes

Vous disposez de plusieurs blocages de chiffres internes et externes, que vous pouvez configurer différemment. Vous attribuez chaque fois aux utilisateurs un de ces blocages de chiffres internes et externes. Selon la position commutateur du groupe de commutation 1, vous pouvez assigner différentes discriminations internes et externes.

Vous bloquez les numéros d'appel internes avec les blocages de chiffres internes et les numéros d'appel externes avec les blocages de chiffres externes.

Vous décidez s'il faut en principe bloquer ou débloquer tous les numéros d'appel dans un blocage de chiffres et définissez ensuite des exceptions.

Note:

Les blocages de chiffres attribués après un premier démarrage contiennent déjà des entrées nationales spécifiques.

## Règles générales pour entrer les numéros d'appel

Un numéro d'appel est comparé de gauche à droite aux entrées du blocage de chiffres attribué.

Une entrée peut comprendre 20 caractères maximum. Les caractères suivants sont autorisés :

- chiffres de 0 à 9

- symboles *, #, A, B, C, D

- touche de commande/touche flash R (terminaux analogues uniquement)

Table 1. Exemple avec la fonction de base Tout libre
Entrées | Conséquence
"06" dans la liste de blocage | Tous les numéros d'appel commençant par "06" sont bloqués.
"062" dans la liste de blocage | Tous les numéros d'appel commençant par "062" sont bloqués.
"062" et "054", toux deux dans la liste de blocage | Tous les numéros d'appel commençant par "062" et tous les numéros d'appel commençant par "054" sont bloqués.
"06" dans la liste de blocage, 062 dans la liste de libération | Tous les numéros d'appel commençant par "06" sont bloqués, à l'exception des numéros d'appel commençant par "062".

## Editer un blocage de chiffres

- Pour ouvrir un blocage de chiffres dans la vue détaillée, cliquez dans la vue d'ensemble sur le nom ou le numéro du blocage de chiffres.

- Pour éditer une discrimination, procédez aux adaptations et cliquez sur le bouton Appliquer pour les enregistrer.

## Attribuez des blocages de chiffres aux utilisateurs

Les options d'interdiction de numéro sont attribuées lorsque vous configurez les ensembles d'autorisations "Ensemble d'autorisations".

Parent topic: Gestion des utilisateurs
↑