# Éditer numéros SDA

Vous éditez ici les numéros SDA pour des raccordements RNIS ou SIP et les reliez à des éléments de distribution des appels.

Table 1. Réglages
Paramètre | Explication
Plan SDA | Vous choisissez ici le plan SDA pour lequel vous souhaitez ouvrir un nouveau numéro SDA.
N° SDA | Inscrivez ici le numéro SDA que vous aimeriez ouvrir.
Destination de l'acheminement | Un élément de distribution des appels (EDA) est défini par défaut comme destination d'une sélection directe à l'arrivée. Si un serveur de fax fonctionne sur la carte d'application d'une CPU2, Destination de l'acheminement = FAX doit être configuré pour les numéros de fax. Note: Le paramètre Destination de l'acheminement est visible uniquement avec un Mitel 470 doté d'une carte d'application équipée CPU2.
Élément de distribution des appels | Sélectionnez ici le numéro de référence de l'élément de distribution des appels qui sera ouvert avec le numéro SDA. Le premier élément de distribution des appels disponible sert de valeur par défaut.
SDA tournante ou allocation dynamique de la SDA (hospitality) | Dans le secteur de l'hôtellerie, ce numéro SDA peut être utilisé pour l'assignation dynamique de la SDA ( =nm). Requirement: Définissez Destination des SDA après le check out ( =nm). Note: La destination d'appel de la position commutateur 1 est définie automatiquement sur Utilisateur ( =nm). Ce numéro SDA n'est pas disponible pour l'assignation dynamique de la SDA.

## Plans SDA

Vous saisissez dans un plan SDA tous les numéros SDA que vous avez configurés ou abonnés auprès d'un fournisseur. Si vous accédez au réseau par plus d'un fournisseur (p. ex. via un fournisseur RTC et un fournisseur SIP), configurez un plan SDA pour chaque fournisseur.

## N° SDA

La sélection directe à l'arrivée permet d'atteindre des utilisateurs internes directement depuis le réseau public. A cet effet, l'appel entrant est relié à une destination interne (ou plusieurs destinations internes) sur la base de la partie de sélection directe à l'arrivée du numéro d’appel.

A l'intérieur d'un plan de sélection directe à l'arrivée, il faut ouvrir d'entente avec l'opérateur public des plages de numéros qui coïncident avec les parties de sélection directe à l'arrivée des numéros d'appel. Ainsi, par exemple, dans un plan SDA à trois chiffres, ouvrir une plage de numéros de 300 …399 et une autre de 500 …549.

Table 2. Exemple pour un numéro de sélection directe à l'arrivée
Sélection directe à l'arrivée | Numéro d'appel
Numéro principal du raccordement réseau | +41 32 624 1300
Numéro de téléphone de l'utilisateur | +41 32 624 1344
Partie de sélection directe à l'arrivée | 44
Entrées de numéros SDA en format indéterminé (Inconnu) | 44, 1344, 6241344, 0326241344 (exemples)
Entrée de numéro SDA au format national (National) | 326241344
Entrée de numéro SDA au format international (International) | 4132 6241344

Utilisez National ou International et les numéros correspondants de sélection directe à l'arrivée si vous avez activé un arrangement spécial (CLIP pas de blindage) auprès de votre opérateur réseau.

notes:

- Le numéro CLIP sortant et le format CLIP sortant dans la configuration de faisceau ( =bg) doivent être assortis au numéro de sélection directe à l'arrivée et au format du numéro de sélection directe à l'arrivée.
- Le CLIP défini manuellement dans la configuration des utilisateurs ( =0b) doit correspondre au numéro de numérotation si le format CLIP Inconnu est utilisé.
- Si vous avez saisi manuellement le numéro CLIP dans la configuration des utilisateurs ( =0b) et que vous utilisez le format CLIP Inconnu, le numéro CLIP saisi doit correspondre au numéro de numérotation.

## Élément de distribution des appels

Les éléments de distribution des appels sont responsables de l'acheminement des appels vers une ou plusieurs destinations. Dès qu'un numéro SDA est ouvert, un nouvel élément de distribution des appels est également créé et relié automatiquement .

Vous pouvez modifier l'attribution créée automatiquement. Dans ce cadre, vous pouvez aussi rattacher plusieurs numéros SDA au même élément de distribution des appels. Vous pouvez effacer les éléments de distribution des appels non attribués à la fin de la configuration SDA.

Les éléments de distribution des appels ne sont pas disponibles en mode standard. Ils sont ouverts, reliés et configurés automatiquement en arrière-plan. C'est la raison pour laquelle vous définissez les destinations internes dans la configuration de la sélection directe à l'arrivée.

Note:

Aux États-Unis et au Canada, l'abréviation DID (Direct Inward Dial) est utilisée à la place de DDI (Direct Dialling In)

Parent topic: Routage entrant des appels
↑