# Terminaux de secours

Vous voyez ici les terminaux de secours si le Dual Homing est configuré et que le serveur de communication est utilisé comme serveur de communication de secours pour les terminaux Mitel SIP par d'autres serveurs de communication primaires.

Outre le type de terminal, le numéro d'appel, le nom d'utilisateur,et l'adresse MAC, on voit directement où le terminal est actuellement enregistré dans la liste synoptique, sous le paramètre d'état Enregistré:

Table 1. Terminaux de secours
Paramètre | Description du paramètre
Enregistré | Cet état correspond à la normale. Le terminal est actuellement enregistré au serveur de communications principal. Cet état correspond à la situation d'erreur : le terminal est actuellement enregistré auprès de ce serveur de communications de secours parce que la connexion entre le terminal et le serveur de communications principal est interrompue pour une raison quelconque.
1 |

Parent topic: Mise en service de téléphones et de terminaux
↑